9. Работа с проектом — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 9. Работа с проектом

В данном разделе приведено описание действий по созданию, загрузке и сохранению проектов и результатов расчетов.

## 9.1. Создание проекта

Вызвать диалог для создания нового гидрогеологического проекта можно двумя способами:

> 1. командой («Создать новый гидрогеологический проект»), расположенной на панели вкладок рабочего окна препостпроцессора (Рис. 9.1.1):

>    Рисунок 9.1.1 - Команда для вызова диалога создания нового проекта на панели вкладок

> 2. комбинацией клавиш «Ctrl+N».

После произведенных действий на экране появится окно диалога для создания нового проекта (Рис. 9.1.2). В диалоге необходимо указать:

> - «Размерность проекта»: 3D или 1D;
> - «Имя проекта» - может состоять из латинских букв, цифр и символов «_» и «-»;
> - «Создать проект»: «Пустой», «С помощью мастера», «Реконструкция Modflow модели» .

Рисунок 9.1.2 - Диалог для создания нового проекта

Примечание

Впоследствии имя проекта будет использоваться при формирования директории для сохранения результатов расчета.

Если на момент создания нового проекта в препроцессоре уже был открыт проект, в котором были произведены изменения, то на экране появится информационный диалог (Рис. 9.1.3).

Рисунок 9.1.3 - Информационный диалог о наличии не сохраненных изменений

В диалоге нужно указать, что делать с произведенными изменениями:

> - «Сохранить» - сохранить изменения. Если проект уже существует на жестком диске, то изменения будут сохранены. Если нет, откроется файловый диалог для выбора файла, куда будет сохранен проект;
> - «Не сохранять» - не сохранять произведенные изменения. В данном случае текущий проект будет закрыт и на экране появится окно диалога для создания нового проекта;
> - «Отмена» - закрыть информационный диалог. В данном случае окно диалога для создания нового проекта не будет вызвано.

## 9.2. Загрузка проекта и результатов расчетов

Загрузить проект (файл *.nmp) или результаты расчетов (файл *.bin) можно одним из способов:

> 1. командами («Загрузить проект») и («Загрузить результаты расчета»), расположенными на панели вкладок рабочего окна препостпроцессора (Рис. 9.2.1):

>    Рисунок 9.2.1 - Команды для загрузки проекта и результатов расчетов на панели вкладок

> 2. комбинацией клавиш «Ctrl+L». Откроется файловый диалог, в котором нужно указать путь до проекта (файл *.nmp)

> 3. перетаскиванием файла проекта (*.nmp) или файла с результатами расчетов (*.bin) в рабочее окно препостпроцессора;

> 4. выбором проекта или результатов расчетов на экране «последних проектов».

Если на момент загрузки проекта или результатов расчетов в препроцессоре уже был открыт проект, в котором были произведены изменения, на экране появится информационный диалог о наличии не сохраненных изменений (Рис. 9.1.3).

## 9.3. Сохранение проекта

Подготовленную в препроцессоре модель можно сохранить на жесткий диск (файл с расширением *.nmp). Чтобы сохранить модель в указанную директорию на жестком диске, необходимо нажать кнопку («Сохранить модель как») на панели вкладок. Чтобы сохранить модель в ту же директорию на жестком диске, необходимо нажать кнопку («Сохранить модель») на панели вкладок.

Рисунок 9.3.1 - Команды для сохранения модели в файл с расширением *.nmp на панели вкладок

В препроцессоре предусмотрена возможность сохранения подготовленной модели в файл с расширением *.xml. Данный файл содержит информацию, необходимую для расчета модели, и не содержит информацию для ее визуализации. Файл с расширением *.xml необходим для:

> - расчета модели на суперкомпьютере;
> - автономного расчета модели на персональном компьютере (подробное описание приведено в разделе «Расчет»);
> - передачи модели в службу поддержки для отладки.

Чтобы сохранить модель в виде *.xml файла в указанную директорию на жестком диске, необходимо нажать кнопку («Сохранить вариант как») на панели вкладок. Чтобы сохранить модель в виде *.xml файла в ту же директорию на жестком диске, необходимо нажать кнопку («Сохранить вариант») на панели вкладок.

Рисунок 9.3.2 - Команды для сохранения модели в файл с расширением *.xml на панели вкладок

Команда («Сохранить модель и вариант») производит сохранение модели в ту же директорию на жестком диске в виде файлов с расширением *.nmp и *.xml, т.е. работает как совокупность команд и .

Примечание

Команды («Сохранить модель как») и («Сохранить вариант как») отображаются на панели вкладок, только если уже было произведено сохранение модели на жесткий диск. До этого момента команды («Сохранить модель») и («Сохранить вариант») открывают диалог выбора файла для сохранения модели, т.е. работают как команды и соответственно.