54. Часто задаваемые вопросы — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 54. Часто задаваемые вопросы

- Можно ли импортировать готовую сетку из другого ПО и считать на ней?

  > - Нет, нельзя. Но можно реконструировать сеточную модель MODFLOW в концептуальную и провести расчеты на ней.

- Есть ли возможность расчета закачки CO2 в пласт?

  > - Нет, расчет такого процесса не реализован

- Есть ли возможность расчета трехфазной фильтрации?

  > - Нет, расчет такого процесса не реализован

- Какие готовые модели можно импортировать?

  > - Можно реконструировать (используется такая терминология) геофильтрационные модели MODFLOW, подготовленные в PMWIN, GMS и VM FLEX.

- Можно ли в мастере простых моделей подготовить миграционную модель?

  > - Нет, на данный момент нельзя. Реализация данной опции есть в планах

- Можно ли задавать свою кривую работы эвапотранспирации?

  > - Нет, на данный момент нельзя. Реализация данной опции есть в планах

- Можно ли проводить расчеты на GPU?

  > - Нет, на данный момент нельзя. Подключение решателя систем линейных алгебраических уравнений, работающего на ускорителях, в планах.

- Реализована ли связь поверхностного стока и подземных вод?

  > - Не реализована

- Из каких файлов я могу импортировать информацию по гидрогеологическим объектам?

  > - Плановую геометрию можно импортировать из SHP, BLN, DXF. Геометрию 3д геол. тел из tridb, sol, dxf. Временные таблицы из txt, csv, xlsx.

- У меня какая-то ошибка и модель не считается. Что мне делать и куда обратиться?

  > - Можно обратиться к разработчикам по адресу nympha@logos-hydrogeology.ru и предоставить информацию, снимки экрана и модель (NMP) для ее диагностики и выработке соотвествующих рекомендаций по устранению проблемы

Примечание

раздел периодически пополняемый