53. Физические единицы — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 53. Физические единицы

В данном разделе приведены сведения о размерностях величин, используемых при подготовке моделей.

Название величины | Размерность
--- | ---
Пористость | [-]
Время | с; мин; ч; сут; г
Коэффициент фильтрации | м/сут
Поток в ГУ 2 рода(Фильтрация) | м/сут
Извилистость пор | [-]
Коэффициент диффузии | м²/сут
Коэффициент продольной дисперсии | м
Концентрация (массовая) | [-]
Концентрация (объемная) | кг/м³
Коэф. радиоактивного распада | 1/сут
Коэффициент распределения | м³/кг
| [-]
| мПа*сек*м/кг
Коэффициент абсолютной проводимости | м²/сут
Коэффициент абсолютной проницаемости | м²
Давление | атм
Давление всасывания | м
Напор | м
Влагосодержание | [-]
Водонасыщенность | [-]
Вязкость | мПа*с
Упругоемкость | 1/атм
Коэф. Маннинга | с/м^{ 1/3 }

Примечание

- Внутри симулятора расчет ведется в сутках для геофильтрационных и геомиграционных моделей; в секундах для задач поверхностного стока.
- При изменении единиц времени в «Общих» настройках «Параметров модели», единицы измерения в которых присутствует время, остаются теми же.