7. Способы задания модели — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 7. Способы задания модели

В силу нелинейности препроцессора и наличия различных опций, задание модели может быть произведено разными способами. Ниже, для примера, будут схематично представлены некоторые из них.

Список аббревиатур:

> - Ф - фильтрационная модель;
> - М - миграционная модель;
> - К - калибровка модели.

Содержание

- Способы задания модели
  - Модель I - Ф
  - Модель II - Ф
  - Модель III - Ф
  - Модель IV - Ф
  - Модель V - Ф
  - Модель VI - КФ
  - Модель VII - ФМ
  - Модель VIII - ФМ
  - Модель IX - ФМ
  - Модель X - Ф

## 7.1. Модель I - Ф

1. Реконструировать фильтрационную модель Modflow.
2. Сохранить модель.
3. Параметры модели - расчет.

## 7.2. Модель II - Ф

1. Новая модель.
2. Параметры модели - процессы, стресс-периоды, выдачи.
3. Слои - слои, задание зон свойств, задание источников, задание контура области моделирования.
4. Сохранить модель.
5. Параметры модели - расчет.

## 7.3. Модель III - Ф

1. Новая модель.
2. Параметры модели - процессы, стресс-периоды, выдачи.
3. Слои - слои, задание зон свойств, задание источников, задание контура области моделирования.
4. Параметры модели - расчет.
5. Сетка - изменение параметров создания сетки.

## 7.4. Модель IV - Ф

1. Новая модель.
2. Слои - задание контура области моделирования.
3. Параметры модели - процессы.
4. Породы - задание пород.
5. Слои - задание источников от времени, привязка пород к слоям.
6. Параметры модели - выдачи.
7. Сохранить модель.
8. Параметры модели - расчет.

## 7.5. Модель V - Ф

1. Новая модель.
2. 3D модель - загрузка скважин и создание геологических тел.
3. Породы - задание пород.
4. 3D модель - привязка пород.
5. Слои - задание контура области моделирования, источников, привязка геологических тел к модели.
6. Параметры модели - процессы, расчет.

## 7.6. Модель VI - КФ

1. Новая модель.
2. Параметры модели - калибровка, процессы.
3. Слои - слои, задание зон свойств, задание источников, задание контура области моделирования.
4. Калибровка - задание диапазонов калибруемых параметров.
5. Параметры модели - расчет.
6. Загрузка результатов калибровки.

## 7.7. Модель VII - ФМ

1. Новая модель.
2. Параметры модели - процессы, стресс-периоды, компоненты, выдачи.
3. Слои - слои, задание зон свойств, задание источников, задание контура области моделирования.
4. Параметры модели - расчет.

## 7.8. Модель VIII - ФМ

1. Новая модель.
2. Параметры модели - процессы Ф, стресс-периоды, выдачи.
3. Слои - слои, задание зон Ф свойств, задание Ф источников, задание контура области моделирования.
4. Параметры модели - расчет.
5. Просмотр результатов.
6. Параметры модели - процессы М, компоненты, выдачи.
7. Слои - задание зон М свойств, задание М источников.
8. Параметры модели - расчет.
9. Просмотр результатов.

## 7.9. Модель IX - ФМ

1. Загрузить модель I.
2. Параметры модели - процессы М, компоненты, выдачи.
3. Слои - задание зон М свойств, задание М источников.
4. Параметры модели - расчет.
5. Просмотр результатов.

## 7.10. Модель X - Ф

1. Новая модель.
2. Загрузить породы из модели IV.
3. Слои - задание слоев, полигонов пород.
4. Параметры модели - процессы Ф, выдачи.
5. Слои - задание зон Ф свойств.
6. Параметры модели - стресс-периоды.
7. Слои - задание граничных условий.
8. Параметры модели - расчет.
9. Просмотр результатов.