10. Создание проекта с помощью мастера — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 10. Создание проекта с помощью мастера

В препроцессоре реализовано создание проекта при помощи мастера

Вызвать диалог для создания проекта «С помощью мастера» можно двумя способами:

> 1. командой («Создать новый гидрогеологический проект»), расположенной на панели вкладок рабочего окна препостпроцессора (Рис. 11.1.1):

>    Рисунок 10.1 - Команда для вызова диалога создания нового проекта на панели вкладок

> 2. комбинацией клавиш «Ctrl+N».

После произведенных действий на экране появится окно диалога для создания нового проекта (Рис. 10.2). В диалоге необходимо указать:

> - «Имя проекта» - может состоять из латинских букв, цифр и символов «_» и «-»;

> - «Размерность проекта»: 3D;

> - «Создать проект»: в раскрывшемся списке выбрать «С помощью мастера»;

> - нажать кнопку «Создать».

>   Рисунок 10.2 - Диалог для создания нового проекта

На экране препроцессора появится окно «Создание тестовой модели», в котором необходимо задать моделируемый процесс Стационарная фильтрация (не меняется во времени) или Нестационарная фильтрация (рассчитывается в начале каждого шага по фильтрации).

> Рисунок 10.3 - Окно задания моделируемых процессов

После выбора моделируемого процесса нажмите кнопку «Вперед». На экране появится окно мастера, в котором необходимо задать параметры стресс-периода:

> - «Количество стресс-периодов»;

> - «Длина периода» - задается протяженность стресс-периода в заданных единицах измерения времени.

>   Рисунок 10.4 - Окно задания стресс-периодов

Далее нажмите кнопку «Вперед». На экране появится окно мастера, в котором неодходимо задать «Слои и поверхности раздела»:

> - в поле «Количество слоев» необходимо ввести количество модельных слоев;

> - в таблице для каждого слоя (если из задано было несколько) указать нужное количество подслоев (число подслоев, на которое делится выбранный слой) и значение кровли для каждого слоя;

> - в поле «Подошва модели» указать значение абсолютной отметки для подошвы последнего слоя.

>   Рисунок 10.5 - Окно задания слоев и поверхности раздела

После того, как были заданы все параметры для «Слои и поверхности раздела» нажмите кнопку «Вперед». На экране появится окно мастера, в котором необходимо задать «Границы модели». Подробнее об этом рассказано в создание прямоугольника.

> Рисунок 10.6 - Окно задания границ модели

Далее нажмите кнопку «Вперед». На экране появится окно задания параметров поверхностной сетки. Подробнее об этом рассказано в Контур области моделирования.

> Рисунок 10.7 - Окно задания поверхностной сетки

После задания параметров контура области моделирования нажмите кнопку «Вперед». На экране появится окно с «Фильтрационными свойствами». Если в модели присутствуют Породы, то для них в таблице необходимо задать:

> - «Гор.коэф.фильтрации (KH)», [м/сут];
> - «Верт. анизотропия (VANI)».

Если же в модели присутствует только одна порода, то в контекстном меню таблицы по правой кнопке мыши с помощью команды «Удалить строку» можно удалить строку.

> Рисунок 10.8 - Окно задания фильтрационных свойств

Задав данные нажмите кнопку «Вперед». На экране появится окно «Шаблоны расположения источников». Выберите один шаблон из предложенных вариантов.

> Рисунок 10.9 - Окно задания шаблонов расположения источников

После выбора нужного шаблона нажмите кнопку «Вперед». На экране появятся объекты и параметры из ранее выбранного шаблона. Задайте значения параметров источников и нажмите кнопку «Создать модель».

> Рисунок 10.10 - Окно задания параметров источников

После успешной подготовки модели в центральном окне отображается навигатор. Переходим во вкладку Слои.

На (Рис. 10.11) представлено окно «2D редактор», в котором отображена подготовленная с помошью мастера модель.

Рисунок 10.11 - Полученная модель в окне двумерного редактора