30. Точечные объекты — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 30. Точечные объекты

> - Вертикальная скважина
> - Наблюдательная скважина
> - Точечный источник массы
> - Точка для построения линий тока
> - Точка с заданным сеточным размером
> - Точечный фильтрационный источник

## 30.1. Вертикальная скважина

Рисунок 30.1.1 - Диалог управления параметрами объектов типа «Вертикальная скважина»

- Имя объекта - может быть любым;
- X,Y ,[м] - координаты;
- Диаметр скважины, [м];
- А.О. устья, [м];
- Абс. отметка забоя, [м];
- Тип работы скважины:
  1. «Задан дебит» (расход);
  2. «Задано забойное давление».
- Положение фильтра:
  1. «По привязке (к слою или модели)»;
  2. «По координате Z».
- Тип временной таблицы:
  1. «С привязкой ко времени» - не обязательно совпадает с началом периода;
  2. «С привязкой к началу периода».

При выборе установки по координате Z появится таблица «Положение фильтра, А.О»(абсолютная отметка), в которой необходимо задать:

> - Z1,[м] - начало отрезка положения фильтра;
> - Z2,[м] - конец отрезка положения фильтра.

Рисунок 30.1.2 - Диалог управления параметрами объектов типа «Вертикальная скважина»

В «ТАБЛИЦА ИСТОЧНИКА» необходимо задать:

> - Время начала работы, [сут] - время начала работы скважины с заданными параметрами;
> - Дата, [д.м.г];
> - Дебит, [м³/сут];
> - если в модели была задана концентрация, то в таблице появится еще столбец Концентрация,[г/л] - концентрация:ref:компонентов-загрязнителей<components>, поступающая с раствором.

Примечание

Кнопка >> отображает графики временных зависимостей заданных величин.

## 30.2. Наблюдательная скважина

Рисунок 30.2.1 - Диалог управления параметрами объектов типа «Наблюдательная скважина»

### 30.2.1. Основные параметры

- Имя объекта - может быть любым;
- X,Y - координаты;
- Положение фильтра:
  1. «С помощью детальной установки по слоям»;
  2. «По породе»;
  3. «По координате Z».
- Пропорция по умолчанию - пропорция, которая приписывается неуказанным слоям в таблице;
- Тип - вычисляемая величина, которая собирается на скважине:
  1. «Напор» - измеренное значение;
  2. «Концентрация»;
  3. «Высота всасывания»;
  4. «Температура»;
  5. «Понижение напора» - относительно начального;
  6. «Давление»;
  7. «А.о. водного столба».

Примечание

На данном этапе в наблюдательных скважинах наблюдения по концентрации можно задавать только для одного компонента.

Для наблюдательных скважин также задаются параметры установки фильтра и натурные данные.

### 30.2.2. Параметры фильтра

Если скважина вскрывает несколько слоев, то она соберет интегральную величину по всем пробитым слоям. Чтобы не учитывать конкретные слои, следует, например, задать им нулевую пропорцию в поле таблицы Детальная установка по слоям. Например, если в модели задано пять слоев, а в таблице указан первый слой с пропорцией по умолчанию 1, то значение, которое будет собираться на скважине (например, «Концентрация»), берется только из ячейки первого слоя, так как для остальных слоев пропорция по умолчанию равна нулю.

### 30.2.3. Натурные данные

В поле таблице задаются натурные данные для выбранной величины («Напор», «Давление» и т.д.). В случае выбора величины «Концентрация» дополнительно указывается компонент в списке выбора «Компонент», для которого задаются натурные данные (наблюдения).

> - «Время наблюдения» - модельное время, соотвествующее времени реального измерения. Например дата начала 01.01.1950 (задается во вкладке Параметры модели в Стресс-периодах). Измерение было сделано 10.01.1950, тогда во времени наблюдения задается 10 [дн];
> - «Дата наблюдения» - дата, соответствующая времени наблюдения;
> - «Название величины наблюдения» - название данной колонки меняется в зависимости от выбранной величины наблюдения в основном диалоге;
> - «Вес(достоверность)» - величина, характеризующая степень доверия к наблюдению. Используется при калибровке модели.

Задаваемые в таблице натурные данные используются:

> - для верификации модели;
> - для калибровки модели («Напор», «Концентрация»);
> - при отображении в результатах по наблюдательным скважинам;
> - при отображении двумерных слоевых результатов.

## 30.3. Точка для построения линий тока

Это семейство точек вокруг заданной точки либо внутри заданного фильтрационного источника.

Рисунок 30.3.1 - Диалог управления параметрами объектов типа «Точка для построения траекторий и линий тока»

- Имя объекта - может быть любым;
- X,Y - координаты;

- Привязка - может быть три случая:

  > 1. None - точка ни к чему не привязана;
  > 2. v_well - точка привязана к скважине;
  > 3. lake - точка привязана к фильтрационному источнику.

а) | б)

> - а) Точки траекторий задаются внутри габаритного прямоугольника вокруг заданной точки;
> - б) Точки траекторий задаются внутри габаритного прямоугольника источника, к которому привязана.

- Ширина прямоугольника;
- Высота прямоугольника;
- Число точек по x и по y - количество точек по x,y.

## 30.4. Точка с заданным сеточным размером

Объект необходим для управления сеткой в окрестности заданной точки.

Рисунок 30.4.1 - Диалог управления параметрами объектов типа «Точка с заданным сеточным размером»

- Имя объекта - может быть любым;

- X, Y - координаты;

- Влияние на сетку - тип включения объекта в сетку:

  > 1. «Включение объекта в сетку» - включение точки в результирующую поверхностную сетку;
  > 2. «Влияет на размер ребер» - объект оказывает влияние на функцию распределения характерного размера;
  > 3. «Размер + включение» - объект оказывает влияние на функцию распределения характерного размера и включается в результирующую поверхностную сетку;

- Размер ребра сетки;

- Радиус - вокруг точки задается окружность с данным радиусом, в пределах которого будет сгущение или разряжение сетки.

## 30.5. Точечный источник массы

Объект необходим для моделирования мгновенного выброса загрязнений с заданной концентрацией или массой.

Рисунок 30.5.1 - Диалог управления параметрами объектов типа «Точечный источник массы»

- Имя объекта - может быть любым;
- X,Y,Z - координаты;
- Параметр:
  1. «Концентрация»;
  2. «Масса».
- Компонент;
- Способ установки в сеточную модель:
  1. «Указать слои установки вручную»;
  2. «В первый слой»;
  3. «По координатам».
- Тип временной таблицы:
  1. «С привязкой ко времени» - не обязательно совпадает с началом периода;
  2. «С привязкой к началу периода».

В таблице, в поле Действия для точечного источника массы выбирается продолжительность действия:

- «Постоянное»
- «Разовое».

## 30.6. Точечный фильтрационный источник

Рисунок 30.6.1 - Диалог управления параметрами объектов типа «Точечный фильтрационный источник»

- Имя объекта - может быть любым;
- X,Y,Z - координаты;
- Тип ГУ:
  1. «ГУ I-го рода»;
  2. «ГУ II-го рода».
- Процесс:
  1. «Фильтрация»;
  2. «Поверхностный сток».
- Параметр:
  1. «Напор» - для фильтрации;
  2. «Уровень воды» - для поверхностного стока.
- Интерполяция ГУ по времени:
  1. «Постоянная»;
  2. «Линейная».
- Значение выбранного параметра можно задать одним из способов:
  1. Задается уравнением Z = Const;
  2. Переменная по времени (временной зависимостью).