
.. role:: underline
    :class: underline
    
.. _freq_quest:

==============================================================
Часто задаваемые вопросы
==============================================================

* Можно ли импортировать готовую сетку из другого ПО и считать на ней?

    - Нет, нельзя. Но можно реконструировать сеточную модель MODFLOW в концептуальную и провести расчеты на ней.

* Есть ли возможность расчета закачки CO2 в пласт?

    - Нет, расчет такого процесса не реализован    
    
* Есть ли возможность расчета трехфазной фильтрации?

    - Нет, расчет такого процесса не реализован

* Какие готовые модели можно импортировать?    
    
    - Можно реконструировать (используется такая терминология) геофильтрационные модели MODFLOW, подготовленные в PMWIN, GMS и VM FLEX. 
    
* Можно ли в мастере простых моделей подготовить миграционную модель?    
    
    - Нет, на данный момент нельзя. Реализация данной опции есть в планах

* Можно ли задавать свою кривую работы эвапотранспирации?    
    
    - Нет, на данный момент нельзя. Реализация данной опции есть в планах    
    
* Можно ли проводить расчеты на GPU?

    - Нет, на данный момент нельзя. Подключение решателя систем линейных алгебраических уравнений, работающего на ускорителях, в планах.
    
* Реализована ли связь поверхностного стока и подземных вод?

    - Не реализована
    
* Из каких файлов я могу импортировать информацию по гидрогеологическим объектам?

    - Плановую геометрию можно импортировать из SHP, BLN, DXF. Геометрию 3д геол. тел из tridb, sol, dxf. Временные таблицы из txt, csv, xlsx.
 
* У меня какая-то ошибка и модель не считается. Что мне делать и куда обратиться?

    - Можно обратиться к разработчикам по адресу nympha@logos-hydrogeology.ru и предоставить информацию, снимки экрана и модель (NMP)
      для ее диагностики и выработке соотвествующих рекомендаций по устранению проблемы
 
    
.. note:: раздел периодически пополняемый