45. Водный баланс модели — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 45. Водный баланс модели

Водный баланс модели записывается в процессе счета после окончания каждого стресс-периода. Значения водного баланса по различным статьям позволяют оценить входящие/выходящие массовые потоки в системе.

На (Рис.45.1) представлено окно для просмотра водного баланса модели.

> Рисунок 45.1 - Водный баланс модели

В диалоге представлены элементы водного баланса (интегрально по всем объектам) на конкретный момент времени. В нестационарных задачах в результатах могут содержаться балансы записанные на разные времена. Для отображения баланса на интересующее время необходимо выбрать время в списке «Время» в ленте.

Рисунок 45.2 - Команда ленты

Область отображения водного баланса может состоять из таблицы и диаграмм.

## 45.1. Таблица водного баланса

> - «Элементы водного баланса», [кг/сут] - столбчатая диаграмма. Отображает входящую и выходящую массу воды в определенном периоде [1]:

> > - «Емкост.запасы» - суммарное количество воды которое поступает или убывает из всех ячеек сетки за счет сжатия порового пространства;

> > - «Эвапотранс.» - количество воды, уходящее из системы. Собирается из ячеек, где задана эвапотранспирация;

> > - «Инфильтр.» - количество воды, входящее в систему. Собирается из ячеек, где задано инфильтрационное питание;

> > - «Водоемы III->II» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы водоемы с возможностью перехода из III во II род;

> > - «Реки III->II» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы реки с возможностью перехода из III во II род;

> > - «Реки ГУ II р» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы реки и водоемы без отрыва уровня;

> > - «Дрены» - количество воды, уходящее из системы. Собирается из ячеек, где заданы линейные и площадные дрены;

> > - «Скважины» - количество воды, входящее или выходящее по ячейкам, где заданы скважины;

> > - «Точка-источник» - количество воды, входящее в систему Собирается из ячеек, где заданы точечные источники;

> > - «ГУ ( напор )» - количество воды, входящее или выходящее по ячейкам. Собирается из граней, где заданы граничные условия I рода;

> > - «ГУ ( поток )» - количество воды, входящее в систему. Собирается из граней, где заданы граничные условия II рода;

> > - «Спец. поток» - количество воды, входящее в систему. Собирается из ячеек, где задана линия с определенным расходом;

> > - «ВСЕГО» - масса воды, поступающая в модель и уходящая из неё.

Примечание

- Под таблицей отображается «Относительная ошибка баланса». Чем меньше данное число тем лучше.
- Чтобы показать все строки с нулями в таблице необходимо поставить галочку в опцию «Показывать нулевые элементы водного баланса».
- Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса в [м³/сут] вместо [кг/сут] необходимо поставить галочку в опцию «Показывать водный баланс в м³/сут». Применение данной опции имеет смысл только для задач с постоянной плотностью.

[1] | Если в модели плотность жидкости постоянна, то в текстовый файл водный баланс записывается в [м³/сут].

## 45.2. Диаграммы

Для водного баланса отображается столбчатая диаграмма по всем статьям с ненулевыми значениями.

Для каждого элемента также доступна вкладка с временной диаграммой изменения балансов.

> Рисунок 45.2.1 - Временная диаграмма изменения баланса рек

В контекстном меню по правой кнопке мыши в поле графиков элементов водного баланса имеются такие опции, как:

> Рисунок 45.2.2 - Контекстное меню

> - «Сохранить изображение» - сохранение изображений графиков в формате ( *.png );
> - «Задать границы отображения» - изменение размеров области отображения графиков;
> - «Восстановить» - восстанавливает первоначальный размер границ отображения;
> - «Сохранить графики в CSV» - сохранение данных по элементам водного балансам в формате ( *.csv ).