6. Концептуальная модель — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 6. Концептуальная модель

Концептуальная модель - это цифровая модельная база. Моделирование в препостпроцессоре построено таким образом, что симулятор получает гидрогеологическую модель в том виде, в котором она была создана на концептуальном уровне. Для задания концептуальной модели не требуется утомительного просмотра сетки и задания параметров по ячейкам, ведь концептуальная модель - это множество объектов (модельные слои, поверхности, водоемы, реки и т.д.) с заданными параметрами, которые отображаются на сеточную модель только в момент начала ее расчета. Изменить данные в ячейках модели можно, изменив значения в объектах модели. Впоследствии новые значения будут распределены по ячейкам сетки.

## 6.1. Объекты модели

В модельных слоях можно создавать объекты, редактировать их геометрию, атрибуты и свойства, необходимые для моделирования гидрогеодинамических процессов:

> 1. задание сетки - контур области моделирования;
> 2. задание зон физических свойств - зона со свойствами;
> 3. задание гидрогеологических объектов - линейный водоток, водоем, эвапотранспирация, инфильтрационное питание, скважина;
> 4. задание наблюдательных объектов - балансовая зона, наблюдательная скважина.

В концептуальной модели можно создавать объекты трех геометрических типов: полигоны, полилинии и точки.

### 6.1.1. Полигональные объекты

К полигональным объектам относятся:

> - Контур области моделирования - для создания сеточной модели и ограничения области моделирования;
> - Зона со свойствами - для задания свойств рассчитываемых процессов, заданных в диалоге задания параметров расчета модели;
> - Зона инфильтрации - для задания параметров моделирования инфильтрационного питания;
> - Эвапотранспирация - для задания параметров моделирования эвапотранспирации;
> - Водоем, площадная река - для задания параметров моделирования водоема;
> - Зона с заданным сеточным размером - для управления сеткой в заданной зоне;
> - Зона водного баланса - для накопления выдач водного баланса в заданной зоне;
> - Зона определенной породы - для задания принадлежности ячеек сетки конкретной породе, заданной в редакторе пород;
> - Зона поступления загрязнения - для учета поступления в подземные воды массы загрязнителя с рассчитанным фильтрационным потоком;
> - Элементарный ландшафт - используется в задачах поверхностного стока, для задания коэффициента Маннинга (коэфф. трения) на выделенных участках территории (трава ,асфальт и т.д);
> - ГУ на кровле или подошве - для установки признака ГУ (граничного условия) на гранях ячеек сеточной модели.

Полигональные объекты также задают площадное распределение данных объектов по сеточной модели.

### 6.1.2. Полилинейные объекты

К полилинейным объектам относятся:

> - Сегмент реки - для задания параметров моделирования сегмента реки и установки признака реки в ячейки сеточной модели;

> - Боковое ГУ - для задания параметров моделирования ГУ и установки признака ГУ на гранях ячеек сеточной модели;

> - Линия с заданным потоком - аналог граничного условия второго рода по фильтрации, но задается в ячейках, в которые попадает полилиния;

> - Линейный водоем - для задания параметров моделирования линейных водоема и установки признака линейного водоема в ячейки сеточной модели;

> - Отрезок для накопления профиля - для накопления выдач заданной величины в плоскости XY;

> - Разрез - для накопления данных с расчета (каждый разрез вскрывает полностью модель, и имеет свою сетку, на которой впоследствии могут быть отображены изолинии модельных величин);

> - Прямоугольный контур - для накопления выдач заданной величины в плоскости XY;

> - Линия с заданным сеточным размером - для управления сеткой в окрестности заданной линии;

> - Внутренее ГУ - линия с внутренним граничным условием:

>   > - Фильтрационный барьер - для включения барьера в сеточную модель и задания соответствующего признака на гранях ячеек сеточной модели.
>   > - Береговая линия - для окаймления русел рек при решении связанной задачи поверхностного стока и течения по открытым водотокам.
>   > - А.О. рельефа - для изменения абсолютной отметки рельефа вдоль линии.

### 6.1.3. Точечные объекты

К точечным объектам относятся:

> - Вертикальная скважина - для установки признаков скважины в ячейки сеточной модели;
> - Наблюдательная скважина - для накопления выдач заданной величины по оси OZ;
> - Точка для построения линий тока - это семейство точек вокруг заданной точки либо внутри заданного источника (озера, инфильтрации с загрязнением);
> - Точечный источник массы - для моделирования мгновенного выброса загрязнений с заданной концентрацией или массой;
> - Точечный фильтрационный источник - для моделирования внутреннего граничного условия первого и второго рода в точке в фильтрационных задачах и задачах поверхностного стока;
> - Точка с заданным сеточным размером - для управления сеткой в окрестности заданной точки.

### 6.1.4. Источники загрязнения

Поступление загрязнения, которое переносится фильтрационными потоками при включенном процессе Миграция происходит из следующих источников:

1. Зона инфильтрации;
2. Зона поступления загрязнения;
3. Точечный источник масс;
4. Водоем, площадная река;
5. Сегмент реки;
6. Вертикальная скважина;
7. Наблюдательная скважина.

Для подготовки таких объектов можно использовать возможности данного препроцессора или же сторонние средства (открытые или коммерческие).

## 6.2. Импорт данных для создания модели

Если препроцессор используется как компилятор концептуальной модели, то обычно все необходимые данные подготовлены в сторонних редакторах в виде файлов, которые являются входными для препроцессора.

Файлы и ПО для их редактирования

> Объекты | Файлы | Программное обеспечение
> --- | --- | ---
> полигоны, полилинии, точки | BLN, SHP, DXF | Surfer, ArcGIS
> поверхности | GRD , TIF | Surfer
> геологические тела | SOL,DXF,TRIDB | AquaVEO GMS, LeapFrog, MicroMine
> таблицы временных зависимостей | TXT,CSV,XLSX | NotePad++ , LibreOffice , Microsoft Office Excel
> точечные данные
> данные по инженерным скважинам