48. Наблюдательные скважины — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 48. Наблюдательные скважины

Если в модели были заданы наблюдательные скважины, то результаты расчета будут содержать накопленные в процессе расчета данные по ним. Перейти к просмотру данных по наблюдательным скважинам можно одним из способов:

> 1. выбрать пункт Наблюдательные скважины в навигаторе;

>    Рисунок 48.1 - Навигатор

> 2. выбрать Наблюдательные скважины на панели вкладок (Рис.48.1.1).

## 48.1. Графики

На (Рис.48.1.1) представлено окно для просмотра данных по наблюдательным скважинам:

Рисунок 48.1.1 - Визуализация данных по наблюдательным скважинам

В окне «Графики» слева в списке отображаются имена скважин. Справа график зависимости напора в скважинах от времени.

Примечание

При выборе скважины из дерева «Набл.скважины» она отобразится на графике (зеленым цветом).

Рисунок 48.1.2 - Отображение выделенной в дереве скважины

Также для каждой наблюдательной скважины через контекстное меню (Рис.48.1.3) можно:

1. Выбрать Открыть таблицу свойств;

   Рисунок 48.1.3 - Контекстное меню скважины

2. Показать только эту скважину - все остальные скважины не будут отображены на графике;

3. Изменить цвет;

4. Показать все;

5. Скрыть все - в графике зависимости ничего не отображается.

На (Рис.48.1.4) представлено окно диалога «Свойства»:

> Рисунок 48.1.4 - Таблица свойств

В данном диалоге свойств набл.скважины можно задать:

> - Имя скважины - может быть любым;
> - X,Y - координаты скважины;
> - Накапливаемое значение - напор, концентрация и др.;
> - Фильтр установлен - может быть установлен послойно или по Z (это фильтр, откуда забирается вода);
> - Интервал достоверности - значение, на которое могут отклонятся от натурного модельные величины.

Также в окне диалога «Свойства» имеются такие вкладки, как:

1. В таблице «Напор» для каждого Номера временного шага прописано Модельное значение,[м] на определенный момент времени,[сут]. С помощью слайдера можно задать Мин.время и Макс.время.
2. В таблице «Модельные и измеренные значения» отображены модельные и наблюдательные величины на заданный момент времени для выбранной скважины.

Рисунок 48.1.5 - Таблица «Модельные и измеренные значения» в диалоговом окне «Свойства»

3. В таблице «Реконструированные модельные и измеренные значения» отображены интерполированные модельные и наблюдательные величины на заданный момент времени для выбранной скважины. Реконструирование значений производится, если не были получены данные. Для этого берутся по линейной интерполяции два модельных значения в указанное время наблюдений.

## 48.2. Таблица наблюдений

В окне «Таблица наблюдений» вкладки Наблюдательные скважины отображена таблица «Напор,м» (на момент времени, заданный в группе Время ленты).

Рисунок 48.2.1 - Окно Таблица наблюдений

Если для отображаемого времени в скважине имеются натурные данные, то они будут отображены рядом с модельными. А в самом низу таблицы будут приведены:

Рисунок 48.2.2 - Стандартное отклонение и ошибка в окне Таблица наблюдений

- Стандартное отклонение , где n - число пар модельное-натурное значение
- Ошибка %

Примечание

1. Для наблюдательных скважин также имеется опция сортировки данных по имени скважин или по отклонению. Для того, чтобы отсортировать данные, необходимо через контекстное меню по правой кнопкой мыши в таблице наблюдений выбрать нужный параметр сортировки (Имя скважины или Отклонение).

   Рисунок 48.2.3 - Сортировка данных в таблице наблюдений

2. Если активно окно «Таблица наблюдений», то в ленте команд становится активным список для выбора времени.

## 48.3. Основные команды

Рисунок 48.3.1 - Команды управления визуализацией

- Инструменты:
  - (Сохранить скважины в CSV) - сохранение скважин в формате ( *.csv );
- Время - отображается на графике зависимости:
  - Секунды;
  - Минуты;
  - Часы;
  - Дни;
  - Года;
- Набл.величина - в этом поле выбирается то, что накапливалось в скважинах. Например, если выбран напор, то будет показаны набл. скважины, в которых копился напор.