32. Сетка модели — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 32. Сетка модели

Перейти к заданию параметров трехмерной сетки можно одним из способов:

> 1. выбрать пункт Сетка в навигаторе;

>    Рисунок 32.1 - Навигатор

> 2. выбрать Сетка на панели вкладок.

>    Рисунок 32.2 - Панель вкладок

Рабочее окно отображения трехмерной сетки состоит из:

> - дерева объектов визуализации, которое имеет связь с трехмерной сценой (включение/отключение объектов) и управлением свойствами объектов, которые оказывают влияние на получаемую сетку;
> - дерева настроек визуализации;
> - области отображения («Журнал», «Сетка 3D», «Слои»);
> - команд ленты для управления глобальными;
> - панели инструментов по управлению трехмерной сценой.

Важно

Вкладка «Сетка» на данный момент реализована с опцией зачистки при заходе на нее. Это было сделано для того, чтобы исключить отображение неактуальных сеток.

## 32.1. Алгоритм построения трехмерной сетки

После того как концептуальная модель попадает в расчетную программу, она превращается в сеточную модель. Трехмерная сетка, в дальнейшем используемая для моделирования, строится так, как показано на (Рис. 32.1.1).

Рисунок 32.1.1 - Процесс построения сеточной модели

Алгоритм построения сетки:

> 1. Сначала в плане (плоскость XY) строится двумерная плоская сетка.
> 2. Затем эта сетка отображается на кровлю модели и становится поверхностной.
> 3. Из каждой грани поверхностной сетки строится колонна.
> 4. Колонна дискретизуется - происходит ее разбиение на ячейки (призмы или тетраэдры).
> 5. После построения и дискретизации всех колонн происходит их сшивка.
> 6. В конце построения сетки происходит сшивка сеток модельных слоев, построенных по описанному выше алгоритму.

## 32.2. Тип трехмерной сетки

В ленте вкладки Сетка, в блоке "Тип сетки" (Рис. 32.2.1) задаются параметры, которые используются при построении поверхностной сетки и объемной.

Рисунок 32.2.1 - Задание типа трехмерной сетки

При генерации трехмерной сетки важную роль играет сетка на кровле модели, ведь именно от нее в направлении подошвы производится построение ячеек сетки.

В таблице примеры сетки кровли c разными типами ячеек:

> треугольники | четырехугольники
> --- | ---
> первичная | первичная
> двойственная | двойственная

Всего доступно три варианта построения трехмерной сетки:

- Первичная призматическая сетка
- Призматическая сетка с многоугольными призмами
- Двойственная многогранная сетка

### 32.2.1. Первичная призматическая сетка

> Данная опция отвечает за построение «первичной» сетки: треугольной или преимущественно четырехугольной (на поверхности) и трехмерной сетки из призм, тетраэдров или гексаэдров.

> Таблица 32.2.1.1 - ячейки и фрагменты трехмерных сеток
> Ячейка сетки | Фрагмент сетки
> --- | ---

.

### 32.2.2. Призматическая сетка с многоугольными призмами

> Данная опция отвечает за построение «двойственной» сетки (на поверхности).

> Двойственная сетка строится на основании первичной. Ячейками двойственной сетки являются медианные полигоны - многоугольники, полученные соединением центров ячеек первичной сетки.

> Рисунок 32.2.2.1 - Построение ячейки двойственной сетки в поверхностной сетке

> Трехмерная сетка, получающаяся из двойственной двумерной сетки, состоит из призм с многоугольным основанием.

> Ячейка сетки | Фрагмент сетки
> --- | ---

### 32.2.3. Двойственная многогранная сетка

> Данная опция отвечает за построение «двойственной сетки» (на поверхности и в объеме).

> Такая полностью двойственная сетка строится на основании первичной треугольной сетки на поверхности и тетраэдрных сеток в слоях. Ячейками двойственной сетки являются медианные объемы - многогранники, полученные соединением центров тетраэдров трехмерной сетки.

> Ячейка сетки | Фрагмент сетки
> --- | ---

> Важно

> расчеты на данном виде сеток находятся в стадии разработки. Адекватные результаты получаются при вертикальной анизотропии сетки не превыщающей 5 ( то есть ячейки сплюснуты в пять раз по оси OZ)

## 32.3. Дробление сетки на рельефе

Как уже было сказано ранее при генерации трехмерной сетки важную роль играет сетка на кровле модели. На поверхностную сетку оказывает влияние множество различных факторов, один из которых наличие в области моделирования сеточных зон с заданным параметром дробления. В ленте вкладки Сетка, в блоке "Тип дробления в заданных зонах" (Рис. 32.3.1) задаются параметры, которые отвечают за способ дробления ячеек во всех сеточных зонах с дробления на поверхностной сетке.

Рисунок 32.3.1 - Задание типа дробления поверхностной сетки модели

Для выбора шаблона как дробить ячейку поверхностной сетки используются две опции:

> - > При выборе данной опции ячейки поверхностной сетки при таком виде дробления дробятся в соотношении 2:1

> - > При выборе данной опции ячейки поверхностной сетки при таком виде дробления дробятся в соотношении 3:1

В таблице приведены примеры дробления 2:1 и 3:1 в зоне для первичных сеток с разными типами ячеек:

> треугольники | четырехугольники
> --- | ---
> 2:1 | 2:1
> 3:1 | 3:1

Примечание

Выбор использования первичной или двойственной сетки влияет на описание формы ореола загрязнения ( из-за большего числа граней в ячейке уменьшается эффект ориентации сетки) и число ячеек (например в треугольной сетке 10000 ячеек, в двойственной ~5000 ячеек ).

Дробление можно использовать для более качественного и количественного описания загрязнения, когда примерно известно его распространение. Выбор дробления 2:1 или 3:1 влияет на число ячеек после дробления (в 4 раза и в 9 раз соответственно) и соответственно на детализацию решения в избранных зонах.

## 32.4. Выклинивание

Если в модели есть слои с особенностями (когда кровельная поверхность по оси Z оказывается ниже подошвенной или наоборот), то необходимо использовать дополнительные опции секции «Выклинивание» в ленте вкладки Сетка:

- Учитывать выклинивание при отсечении поверхностей
- Тип отсечения поверхностей
- Гладкий переход
- Установить минимальную толщину слоя
- Удалять ячейки меньше минимальной толщины

### 32.4.1. Учитывать выклинивание при отсечении поверхностей

Установка галочки «Учитывать выклинивание» позволяет исключить перехлесты поверхностей (Рис. 32.4.1.1) и избежать некорректное построение модельных слоев и всей сетки (Рис. 32.4.1.2).

Рисунок 32.4.1.1 - Схема расположения поверхностей с перехлестами и их порядковые номера

Рисунок 32.4.1.2 - Некорректная сеточная модель (перехлест слоев)

### 32.4.2. Тип отсечения поверхностей

Построение сетки с учетом выклинивания заключается в поочередном отсечении заданных поверхностей в зависимости от выбранного типа отсечения.

Поле Тип отсечения поверхностей содержит следующие опции:

> - «Нижняя отсекает верхнюю» – отсечение поверхностей идет снизу вверх от поверхности с максимальным номером (подошва модели) к минимальному. Рельефная поверхность (поверхность [0] (Рис. 32.4.1.1) ) остается без изменений. Каждая следующая поверхность должна быть выше предыдущей и не превышать кровельную поверхность.

>   Такой алгоритм отсечения поверхностей на примере набора поверхностей (Рис. 32.4.1.1) выглядит так:

>   > - Строится поверхность [3], она отсекает поверхность [2] там, где [3] выше [2];
>   > - Строится отсеченная часть поверхности [2];
>   > - Строится часть поверхности [1], которая не превосходит поверхность [0];
>   > - Поверхность [0] остается без изменений.

>   Ниже представлены поверхности после отсечения (Рис. 32.4.2.1) и сеточная модель(Рис. 32.4.2.2), построенная на основании этих поверхностей.

>   Рисунок 32.4.2.1 - Отсеченные поверхности

>   Рисунок 32.4.2.2 - Сеточная модель, построенная с типом отсечения «Нижняя отсекает верхнюю»

> - «Верхняя отсекает нижнюю» - отсечение поверхностей идет сверху вниз от поверхности с минимальным номером (кровля) к максимальному. Каждая последующая поверхность должна быть ниже предыдущей.

>   Такой алгоритм отсечения поверхностей на примере набора поверхностей (Рис. 32.4.1.1) выглядит так:

>   > - Строится поверхность [0], она отсекает поверхность [1] там, где [1] выше [0];
>   > - Строится отсеченная часть поверхности [1];
>   > - Строится поверхность [2] и отсекает поверхность [3] там, где [3] выше [2];
>   > - Строится отсеченная часть поверхности [3].

>   Ниже представлены поверхности после отсечения (Рис. 32.4.2.3) и сеточная модель(Рис. 32.4.2.4), построенная на основании этих поверхностей.

>   Рисунок 32.4.2.3 - Отсечение поверхностей рисунка 26.3.1 второго типа

>   Рисунок 32.4.2.4 - Пример построения сеточной модели с типом отсечения: верхняя отсекает нижнюю по поверхностям рисунка 26.3.5

Важно

Если модель построения с использованием опции выклинивания, то она теряет свойство слоистости в том плане, что например ячейка слоя 1 может соседствовать с ячейкой слоя 3. А ячейки слоя 2 под ней вообще может не быть.

### 32.4.3. Гладкий переход

Гладкий переход позволяет производить плавное построение рельефной поверхности при переходе от одного слоя к другому. Негладкий переход (Рис. 32.4.3.1) возникает при пересечении рельефной поверхности и следующей за ней поверхностью. В этом случае ячейки, слоя между этими поверхностями не строятся (в месте пересечения).

Рисунок 32.4.3.1 - Фрагменты построения сетки без гладкого перехода

При применении данной опции - нижняя поверхность в месте вертикального выклинивания подтягивается к рельефу (Рис. 32.4.3.2)

Рисунок 32.4.3.2 - Фрагменты построения сетки с гладкого перехода

### 32.4.4. Установить минимальную толщину слоя

Данная опция позволяет исключать полное вырождение слоев. Слои модели, представляющие собой выклинивания стратиграфического слоя (Рис. 32.4.4.1), могут быть продолжены до границы модели (Рис. 32.4.4.2). Им присваивается небольшая толщина, указываемая пользователем.

Рисунок 32.4.4.1 - Выклинивание слоя между поверхностями

Рисунок 32.4.4.2 - Установка минимальной толщины слоя

### 32.4.5. Удалять ячейки меньше минимальной толщины

Опция исключает построение сетки с ячейками меньше минимальной толщины в слоях путем перераспределения узлов, расположенных на одной вертикали. Происходит поглощение ячеек, которые меньше минимальной толщины, ближайшими ячейками соседних слоев. Объем поглотившего ячейку слоя увеличивается.

Ниже на рисунке (Рис. 32.4.5.1) приведен пример ячейки меньше минимальной толщиы (она выделена красным цветом). Такая ячейка может ухудшать сходимость нелинейных итераций при решении уравнений геофильтрации и геомиграции.

Рисунок 32.4.5.1 - Фрагменты построения сеток без удаления ячеек меньше минимальной толщины и с удалением

При применении опции «Удалять ячейки меньше минимальной толщины» данная ячейка поглощается ячейкой нижнего (зеленого) слоя (Рис. 32.4.5.2).

Рисунок 32.4.5.2 - Фрагменты построения сеток без удаления ячеек меньше минимальной толщины и с удалением

## 32.5. Приоритетная поверхность

В случае наличия в модели пересечений поверхностей и включенной опции «Учет выклиниваний» (см. «Выклинивание») для каждой поверхности раздела слоев можно установить ее номер приоритета (Рис. 32.5.1). По умолчанию для каждой поверхности установлено значение «0».

Рисунок 32.5.1 - Поле для задания приоритета у поверхности

Данная опция позволяет сохранить положения узлов сетки поверхности раздела слоев с наивысшим приоритетом (Рис. 32.5.2), тем самым оставляя без изменений данную поверхность (Рис. 32.5.3). Для узлов с поверхностей с меньшим приоритетом выполняется корректировка с учетом направления отсечения поверхностей «верхняя отсекает нижнюю» или «нижняя отсекает верхнюю».

Рисунок 32.5.2 - Заданные поверхности разделов слов, приоритет поверхности [3] равен 1, приоритет остальных поверхностей равен 0

Рисунок 32.5.3 - Учет выклиниваний с сохранением приоритетной поверхности

## 32.6. Отображение трехмерной сетки

В основной части вкладки Сетка используются 3 окна:

1. «Журнал», в котором прописывается информация о процессе построения сетки;

2. «Сетка 3D» (Рис. 32.2) - это трехмерная сцена в которой отображаются;

   - Гидрологические объекты:

     > - реки;
     > - озера;
     > - скважины.

   - Объекты, которые влияют на сетку:

     - фильтрационный барьер;
     - контур области моделирования;
     - точка с заданным сеточным размером;

     - линия с заданным сеточным размером;
     - зона с заданным сеточным размером.

     Примечание

     Изменения в таких объектах сохраняются в них после изменения в дереве.

   - Вспомогательные объекты:

     - Поверхностные сетки;
     - Сеточные разрезы;
     - «Крестовое» сечение.

1. «Слои».

Рисунок 32.6.1 - Вкладка «Слои» и таблица слоев

В таблице NZ - количество слоев, HZ - толщина разбиения, [м].

В слоях прописывается вся информация по дроблению, а также способу разбиения всех слоев модели.

Все изменения, которые прописываются в таблице, отображаются в менеджере слоев и наоборот, если изменения вносятся в менеджер слоев, то они автоматически появляются и в таблице окна «Слои».

Также в таблице вкладки «Слои» значения в столбцах со списком выбора (например «Тип ячейки») можно заменять и через контекстное меню (Рис. 32.6.2).

Рисунок 32.6.2 - Замена значения в столбце «Тип дробления сетки по вертикали»

## 32.7. Построение трехмерной сетки

### 32.7.1. Построение поверхностной сетки модели

После задания параметров построения сетки, для построения поверхностной сетки необходимо нажать кнопку (Рис. 32.7.1.1).

Рисунок 32.7.1.1 - Дерево объектов

После нажатия кнопки, в окне «Журнал» будет отображаться вся информация по построению поверхностной сетки.

Рисунок 32.7.1.2 - Окно «Журнал»

Примечание

Кнопка (Рис. 32.7.1.2) отменит процесс построения поверхностной сетки.

Построенная поверхностная сетка отображается в окне «Сетка 3D». В окне «Дерево объектов» после построения сетки, появится объект «Поверхностная сетка».

Рисунок 32.7.1.3 - Построенная поверхностная сетка

### 32.7.2. Построение разреза будущей трехмерной сетки модели

После построения поверхностной сетки становится возможным заглянуть «внутрь» будущей трехмерной сетки. Для этого используется «»Крестовое» сечение» (разрез). Разрез можно строить для разных конфигураций поверхностной сетки и параметров разбиения слоя.

Если построены несколько разрезов, то можно выбрать нужный и правой кнопкой взять все его параметры для разбиения зон, контура области моделирования и слоев.

Чтобы построить разрез необходимо:

> - активировать через контекстное меню «»Крестовое» сечение» (чтобы увидеть сетку в разрезе);

> - центр «Крестового» сечения можно перемещать с помощью кнопок J(влево), K(вниз), L(вправо), I(вверх);

> - повернуть его в нужное положение клавишами «П» или «Р» ( англ. «G» и «H»);

> - открыть диалог «Построение разреза сетки» (Рис. 32.7.2.1) с помощью кнопки ;

>   Рисунок 32.7.2.1 - Диалог построения разреза сетки

> - в диалоге задать:

>   > - «Имя разреза» - может быть любым;
>   > - в поле «Поверхностная сетка» выбрать сетку, на основании которой будет строится трехмерная сетка.на которой будет производиться разреза (в информационное поле «Параметры сетки» прописывается основная информация о параметрах построения поверхностной сетки);

> - нажать кнопку «Построить».

С помощью кнопки (Увеличить/уменьшить растяжение по Z) масштабировать разрез по Z для наглядности.

Рисунок 32.7.2.2 - Результаты построения разреза сетки

В «Дереве объектов» через контекстное меню по имени разреза можно открыть диалог «Параметры разреза сетки» нажатием на «Просмотреть параметры сетки из разреза».

Рисунок 32.7.2.3 - Контекстное меню дерева объектов

На (Рис. 32.7.2.4) представлено окно диалога «Параметры разреза сетки», в котором прописана информация о параметрах построения, использованных для разреза трехмерной сетки:

> - параметры построения сетки в слоях;
> - параметры построения сетки на поверхности;
> - перечень объектов повлиявших на сетку.

Рисунок 32.7.2.4 - Параметры разреза сетки

Примечание

- Построенный разрез можно удалить, нажатием на «Удалить разрез «Имя объекта»».

- Чтобы скрыть «Крестовое» сечение, необходимо убрать галочку в контекстном меню;

  Рисунок 32.7.2.5 - Контекстное меню

## 32.8. Зоны детализации

В случае, если в сеточной модели имеются зоны с заданными сеточными размерами с типами влияния на сетку «Количество вертикальных ребер» и «Дробление вертикальных ребер» с привязкой ко всей модели или к отдельным слоям, при установке галочки Не применять к слоям толщиной меньше (Рис. 32.8.1) к слоям модели с толщиной меньше, указанной пользователем, зоны с заданным сеточными размерами применяться не будут. Данная опция позволяет избежать излишней детализации в слоях с недостаточной мощностью.

Рисунок 32.8.1 - Зона детализации в ленте

На (Рис. 32.8.2) представлен фрагмент сеточной модели, состоящей из 4 слоев, мощности слоев составляют 5м, 1м, 2м, 7м (сверху вниз), задана зона с заданным сеточным размером с типом влияния на сетку «Количество вертикальных ребер» равное 3, с привязкой ко всей модели.

Рисунок 32.8.2 - Фрагмент сеточной модели

На (Рис. 32.8.3) представлен фрагмент сеточной модели, представленной на (Рис. 32.8.2) с установленной галочкой в поле Не применять к слоям толщиной меньше для слоев мощности до 2 м.

Рисунок 32.8.3 - Фрагмент сеточной модели при установке галочки «не применять к слоям толщиной меньше» 2 м

## 32.9. Фрагмент сетки

Для построения фрагмента сетки необходимо в окне визуализации, в нужном месте на сетке нажать правую кнопку мыши, вызвать контекстное меню и выбрать "Построить в точке фрагмент сетки" (Рис. 32.9.1).

Рисунок 32.9.1 - Команда «Построить в точке фрагмент сетки» контекстного меню

Фрагмент сетки можно построить двумя способами. Для этого нужно в открывшемся диалоговом окне задать координату центра (заданы автоматически, но можно и установить точную координату) и в поле «Тип фрагмента» выбрать:

- «Вокруг точки» и задать нужное число топологических слоев;

  Рисунок 32.9.2 - Диалоговое окно создания фрагмента сетки

  Для более детальной визуальзации необходимо с помощью команды ленты включить режим поворота мышкой и расположить построеный фрагмент под удобным углом и с помощью отмасштабировать по Z.

  Рисунок 32.9.3 - Созданный фрагмент сетки в окне визуализации

- «Крест».

  Рисунок 32.9.4 - Диалоговое окно создания фрагмента сетки

  Рисунок 32.9.5 - Созданный фрагмент сетки в окне визуализации

С помощью команды ленты можно выбрать ячейку фрагмента сетки и открыть контекстное меню (Рис. 32.9.6) по правой кнопке мыши.

Рисунок 32.9.6 - Команды контекстного меню

Команды контекстного меню для отображения фрагмента сетки:

- Ячеечный массив - выбор величины в ячейке для отображения в окне визуализации;

- Показывать слой ячеек - отображение фрагмента в окне вмзуализации послойно;

- Палитра - изменение палитры для отображения фрагмента сетки;

- Ребра сетки - скрыть/показать ребра сетки;

- Показать таблицу значений величин в ячейках колонны

  С помощью команды ленты можно выбрать любую ячейку фрагмента сетки, чтобы посмотреть значения в ней.

  > Рисунок 32.9.7 - Значения в ячейке

- Скрыть ячейки колонны - скрывает колонну, в которой находится выбранная ячейка;

- Скрыть ячейки остальных колонн - скрывает все колонны, кроме той, в которой находится выбранная ячейка;

- Показать все отстроенные ячейки - отображает весь отстроенный фрагмент, если ранее были скрыты его объекты.

Примечание

1. В Дерево объектов отстроенный фрагмент, при необходимости, можно удалить через контекстное меню по объекту | Удалить фрагмент сетки.

   Рисунок 32.9.8 - Удаление фрагмента сетки

2. Для фрагмента сетки типа «Крест» команды контекстного меню аналогичны типу «Вокруг точки».

## 32.10. Абстрактный параллелепипед

Одной из команд контекстного меню окна визуализации является «Добавить абстрактный параллелепипед».

Рисунок 32.10.1 - Контекстное меню окна визуализации

Чтобы добавить абстрактный параллелепипед, необходимо выбрать данную команду и в открывшемся диалоговом окне необходимо задать габариты параллелепипеда, который отобразится в окне визуализации и выделит нужные объекты пространства.

Рисунок 32.10.2 - Построенный абстрактный параллелепипед

Примечание

- В Дерево объектов отстроенный абстрактный параллелепипед, при необходимости, можно удалить через контекстное меню по объекту | Удалить абстракт. пар-пед.

  Рисунок 32.10.3 - Удаление абстрактного параллелепипеда

## 32.11. Настройки визуализации

Окно «Настройки» содержит дерево настроек визуализации.

> Рисунок 32.11.1 - Дерево настроек

Общие настройки визуализации описаны в Общие элементы управления.

## 32.12. Основные команды

В таблице приведены основные команды ленты (на (Рис. 32.7.2.2) выделены красным цветом) для работы с трехмерной сеткой.

Tree | дерево объектов 3D модели
| задать габариты модели
2D | запретить поворот, масштабирование
3D | разрешить поворот, масштабирование
| показать координатные оси
| центрировать
| вернуться к предыдущему виду
| следующий вид
| включить режим просмотра/выбора
| включить режим перемещения мышкой
| включить режим поворота мышкой
| вид на модель с оси OX
| вид на модель с оси OY
| вид на модель с оси OZ
| сохранить вид на модель в формате *.png
| сохранить видео вращения модели в формате *.gif
| масштабирование по z