55. Что нового? — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 55. Что нового?

В данном разделе перечислены изменения/исправления по датам обновления в программе, уже реализованные в данной сборке

Содержание

- Что нового?
  - Изменения от 13.12.2024
  - Изменения от 25.11.2024
  - Изменения от 08.11.2024
  - Изменения от 23.10.2024

## 55.1. Изменения от 13.12.2024

[ Слои - Препроцессор ]

- Реализована деактивация вкладок и навигатора, пока содержимое слоя не будет загружено
- модифицирован диалог Детальное разбиение ребер

[ Геомодуль - Препроцессор]

- добавлены подсказки по горизонтам в редактор скважин и редактор межскважинных разрезов
- исправлена ошибка при создании автогоризонтов при наличии в скважине нескольких одинаковых материалов
- исправлена ошибка в профильной диаграмме скважин в редакторе горизонтов
- добавлены опции визуализации (имена скважин, размер точек), перестроение профильных диаграмм и изменен вид диаграммы в редакторе горизонтов
- добавлен дополнительный критерий по созданию авторазрезов
- добавлена опция на родительском наборе (не в горизонте) скважин - Отобразить и редактировать контакты

[Мастер простых моделей - Препроцессор]

- добавлена возможность изменения цвета породы

[Реконструкция - Препроцессор]

- поправлен режим создания дрен (FLEX)
- добавлено отображение дрен в виде точечных множеств для визуального контроля в 3д Модель
- добавлен разбор файлов VDF (переменная плотность) формата GMS, PMWIN [Тестовый режим]

[3D модель - Препроцессор]

- поправлена легенда для геол.тел
- добавлена возможность для выбранных скважин родительского набора заменить материал
- добавлена подсказка по нимбам скважин

[ Изолинии - Постпроцессор]

- изменен порядок отрисовки, чтобы не перекрывать палитры
- исправлена ошибка с экспортом изолиний в сечении
- добавлена возможность создания кривой в сечении по поверхности [Тестовый режим]

[ Симулятор ]

- добавлена возможность установки дрены во всех ячейках над ней
- исправлена ошибка с установкой АО забоя на скважинах
- добавлены информационные выдачи по скважинам ( при установке, в конце стресс-периода)
- увеличена стабильность решателя при работе скважин в низкообводненных зонах

## 55.2. Изменения от 25.11.2024

[ Помощь - Препроцессор]

- обновлена информация по многодебитным скважинам

[ Вариант - Препроцессор]

- исправлена ошибка с пустым именем проекта

[ Импорт - Препроцессор]

- добавлен импорт многодебитных скважин в TXT формате
- добавлен импорт сетки полиграни из DXF формата

[ Слои - Препроцессор]

- обновлен диалоги замены геометрии обьекта
- исправлена нерабочая опция Копирования обьекта в дереве обьектов слоя

[3D модель - Препроцессор]

- добавлена визуализация поверхностей разлома

[ Сетка - Препроцессор]

- добавлена возможность менять учет сеточных зон

[ Изолинии - Постпроцессор]

- добавлена возможность удаления абстрактных полигонов при загрузке из результатов
- добавлено отображение линий пород/слоев поверх визуализируемого поля

[ Создание видео - Постпроцессор]

- исправлена ошибка при генерации видео по временным интервалам внутри диапазона времени

[ Симулятор ]

- исправлена ошибка с построением двойственной 2d сетки, в которой присутствовала зона дробления 3 к 1 и была линия ограничения
- исправлена ошибка с построением 3d сетки, в которой был слой с дроблением
- исправлена выдача точечных карт KXX, KYY, KZZ

## 55.3. Изменения от 08.11.2024

[ Помощь - Препроцессор ]

- добавлен разделы «Что нового», «Часто задаваемые вопросы»
- добавлена информация по опциям инсталятора

[ Мастер простых моделей - Препроцессор ]

- изменены иконки некоторых шаблонов.

[ Слои - Препроцессор ]

- добавлена возможность задания зависимости KD от времени

[ Изолинии - Постпроцессор ]

- исправлено отображение текста в случае нефизичных больших величин
- добавлены переводы в статусную строку
- добавлены переменная закраска элементов в дереве для лучшей читаемости

[ Набл. скважины - Постпроцессор ]

- добавлено информационное окно при ошибки в количестве данных для отображения

[ Импорт - Постпроцессор ]

- добавлен учет кодировки (если есть файл cpg) при считывании атрибутов из SHP файла

[ Симулятор ]

- исправлена ошибка с «успешным» мгновенным выходом из итераций решателя ненасыщенной-безнапорной фильтрации
- исправлено появление выдачи при расчете миграции и фильтрации, когда мигр. шаг равен фильтр. шагу
- исправлена ошибка и модифицирован метод получения площадей загрязнения на кровле и подошве модели в парал. (многоядерном) режиме (Сетка с выклиниваниями)

## 55.4. Изменения от 23.10.2024