
.. index:: Концептуальная модель

.. _conceptual_model:

===============================
Концептуальная модель
===============================

Концептуальная модель - это цифровая модельная база. Моделирование в препостпроцессоре построено
таким образом, 
что симулятор получает гидрогеологическую модель в том виде,
в котором она была создана на концептуальном уровне.
Для задания концептуальной модели не требуется утомительного просмотра сетки и 
задания параметров по ячейкам, ведь концептуальная модель - это множество объектов 
(модельные слои, поверхности, водоемы, реки и т.д.) 
с заданными параметрами, которые отображаются на сеточную модель 
только в момент начала ее расчета. 
Изменить данные в ячейках модели можно,
изменив значения в объектах модели.  
Впоследствии новые значения будут распределены по ячейкам сетки.


.. index:: Объекты гидрогеологической схематизации

.. _conceptual_model_objects:

----------------------------------
Объекты модели
----------------------------------

В модельных слоях можно создавать объекты, редактировать их геометрию, атрибуты и свойства, 
необходимые для моделирования гидрогеодинамических процессов: 

  #. задание сетки - контур области моделирования;
  #. задание зон физических свойств - зона со свойствами;
  #. задание гидрогеологических объектов - линейный водоток, водоем,
     эвапотранспирация, инфильтрационное питание, скважина;
  #. задание наблюдательных объектов - балансовая зона, 
     наблюдательная скважина.   

В концептуальной модели можно создавать объекты трех геометрических типов: полигоны, полилинии и точки.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Полигональные объекты
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^   

К полигональным объектам относятся:

    * **Контур области моделирования** - для создания сеточной модели и 
      ограничения области моделирования;
    * **Зона со свойствами** - для задания свойств рассчитываемых процессов, 
      заданных в диалоге задания параметров расчета модели;
    * **Зона инфильтрации** - для задания параметров моделирования 
      инфильтрационного питания;
    * **Эвапотранспирация** - для задания параметров моделирования эвапотранспирации;
    * **Водоем, площадная река** - для задания параметров моделирования водоема;
    * **Зона с заданным сеточным размером** - для управления сеткой в заданной зоне;
    * **Зона водного баланса** - для накопления выдач водного баланса в заданной зоне;
    * **Зона определенной породы** - для задания принадлежности 
      ячеек сетки конкретной породе, заданной в редакторе пород;
    * **Зона поступления загрязнения** - для учета поступления в подземные воды 
      массы загрязнителя с рассчитанным фильтрационным потоком;
    * **Элементарный ландшафт** - используется в задачах поверхностного стока,
      для задания коэффициента Маннинга (коэфф. трения) на выделенных участках
      территории (трава ,асфальт и т.д);
    * **ГУ на кровле или подошве** - для установки признака ГУ (граничного условия) 
      на гранях ячеек сеточной модели.
      
Полигональные объекты также задают площадное распределение 
данных объектов по сеточной модели.
    
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Полилинейные объекты
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^   
    
К полилинейным объектам относятся:
    
    * **Сегмент реки** - для задания параметров моделирования 
      сегмента реки и установки признака реки в ячейки сеточной модели;
    * **Боковое ГУ** - для задания параметров моделирования ГУ и установки 
      признака ГУ на гранях ячеек сеточной модели;
    * **Линия с заданным потоком** - аналог граничного условия второго рода по фильтрации, 
      но задается в ячейках, в которые попадает полилиния;
    * **Линейный водоем** - для задания параметров моделирования линейных водоема
      и установки признака линейного водоема в ячейки сеточной модели;
    * **Отрезок для накопления профиля** - для накопления выдач 
      заданной величины в плоскости *XY*;
    * **Разрез** - для накопления данных с расчета
      (каждый разрез вскрывает полностью модель, и имеет свою сетку, на которой впоследствии могут быть
      отображены изолинии модельных величин);
    * **Прямоугольный контур** - для накопления выдач заданной величины в плоскости *XY*;
    * **Линия с заданным сеточным размером** - для управления сеткой в окрестности заданной линии;
    * **Внутренее ГУ** - линия с внутренним граничным условием:
    
        * **Фильтрационный барьер** - для включения барьера в сеточную модель и 
          задания соответствующего признака на гранях ячеек сеточной модели.
        * **Береговая линия** - для окаймления русел рек при решении связанной задачи
          поверхностного стока и течения по открытым водотокам.
        * **А.О. рельефа** - для изменения абсолютной отметки рельефа вдоль линии.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Точечные объекты
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    
    
К точечным объектам относятся:
  
    * **Вертикальная скважина** - для установки признаков скважины 
      в ячейки сеточной модели; 
    * **Наблюдательная скважина** - для накопления выдач заданной величины по оси *OZ*;
    * **Точка для построения линий тока** - это семейство точек 
      вокруг заданной точки либо внутри заданного источника (озера, инфильтрации с загрязнением);
    * **Точечный источник массы** - для моделирования мгновенного выброса загрязнений 
      с заданной концентрацией или массой;
    * **Точечный фильтрационный источник** - для моделирования внутреннего
      граничного условия первого и второго рода в точке в фильтрационных задачах
      и задачах поверхностного стока; 
    * **Точка с заданным сеточным размером** - для управления сеткой 
      в окрестности заданной точки.
   
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Источники загрязнения
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   
Поступление загрязнения, которое переносится фильтрационными потоками 
при включенном процессе **Миграция**
происходит из следующих источников:

#. :ref:`Зона инфильтрации<infiltration>`;
#. :ref:`Зона поступления загрязнения<mass_loading_rate>`;
#. :ref:`Точечный источник масс<masspoint>`;
#. :ref:`Водоем, площадная река<lake>`;
#. :ref:`Сегмент реки<river_knee>`;
#. :ref:`Вертикальная скважина<v_well>`;
#. :ref:`Наблюдательная скважина<observation_borehole>`.     

Для подготовки таких объектов можно использовать возможности  данного препроцессора 
или же сторонние :ref:`средства (открытые или коммерческие) <creators>`.  



----------------------------------
Импорт данных для создания модели
----------------------------------

Если препроцессор используется как компилятор концептуальной модели, то
обычно все необходимые данные подготовлены в сторонних редакторах
в виде файлов, которые являются входными для препроцессора.

.. index:: Форматы файлов входных исходных данных

**Файлы и ПО для их редактирования**   
   
  +---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------+
  |   **Объекты**                   | **Файлы**     |  **Программное обеспечение**                      |
  +=================================+===============+===================================================+
  |  полигоны, полилинии, точки     | BLN, SHP, DXF | Surfer, ArcGIS                                    |
  +---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------+
  |  поверхности                    |    GRD ,  TIF | Surfer                                            |
  +---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------+
  |  геологические тела             | SOL,DXF,TRIDB | AquaVEO GMS, LeapFrog, MicroMine                  |    
  +---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------+
  |  таблицы временных зависимостей |               | NotePad++ ,                                       |
  +---------------------------------+               |                                                   |   
  |  точечные данные                | TXT,CSV,XLSX  | LibreOffice ,                                     |
  +---------------------------------+               |                                                   |  
  |  данные по инженерным скважинам |               | Microsoft Office Excel                            |
  +---------------------------------+---------------+---------------------------------------------------+   

.. fff::
		----------------------------------
		Демонстрационные модели
		----------------------------------

		Пример концептуальной геомиграционной модели хвостового хозяйства с заданными параметрами, необходимыми для моделирования гидрогеодинамических процессов.

		.. figure:: pictures\\comceptual_model.png
			:align: center
			:scale: 70%
			
			Концептуальная модель 
