47. Массовый баланс модели — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 47. Массовый баланс модели

Если в модели была задана концентрация компонента-загрязнителя, то результаты расчета будут отображать баланс растворенных в воде компонентов во вкладке Массовый баланс. Под балансом понимаются входящий и выходящий массовые потоки.

Чтобы отобразить Массовый баланс в ленте (Рис.47.1) выбираем «Время», на момент которого показывается суммарное изменение массы и «Компонент».

Рисунок 47.1 - Команды ленты

На (Рис.47.2) представлено окно для просмотра данных по массовому балансу:

Рисунок 47.2 - Визуализация данных по массовому балансу

Область отображения может состоять из нескольких вкладок, предназначенных для визуализации графиков.

## 47.1. Информация по массе компонента

В окне «Информация по массе компонента» доступны две вкладки:

- Изменение массы
- Общая масса

### 47.1.1. Изменение массы

Во вкладке «Изменение массы» (Рис.47.1.1.1) представлена таблица «Суммарное поступление и разгрузка массы» компонента на конкретный момент времени.

Время и единицы измерения время выбираются в ленте, в разделе «Время».

Компонент выбирает из всех заданных в модели в ленте, в разделе «Компонент».

> Рисунок 47.1.1.1 - Вкладка Изменение массы

> В таблице отображается поступление и разгрузка массы от разного рода источников, где был задан поток массы или концентрации:

> - «Емкост.запас» - суммарное количество растворенного вещества, которое поступает или убывает из ячеек сетки;
> - «Водоемы» - масса, входящая через водоемы или уходящая через них. Собирается по ячейкам сетки, в которые попадает водоем;
> - «Реки» - масса, входящая через водоемы или уходящая через них. Собирается по ячейкам сетки, в которые попадает река;
> - «Инфильтр.» - масса, входящая с инфильтрационным потоком. Собирается по ячейкам сетки, в которые попадает инфильтрация;
> - «Потеря конц. (Эвапотранс.)» - масса, уходящая с эвапотранспирационным потоком из модели. Собирается по ячейкам сетки, в которые попадает эвапотранспирация;
> - «Пост.конц. (Точ.источник)» - масса, поступающая из точечного источника с заданной постоянной концентрацией. Собирается по ячейкам, в которые попадает точечный источник;
> - «Поступление концентрации ( зона )» - масса, входящая через зону поступления загрязнения, где задано поступление концентрации. Собирается по ячейкам сетки, в которые попадает такая зона;
> - «Поступление массы (зона)» - масса, входящая через зону поступления загрязнения, где задано поступление массы. Собирается по ячейкам сетки, в которые попадает такая зона;
> - «Скважины» - масса, входящая через скважины или уходящая через них. Собирается по ячейкам сетки, в которые попадает скважина;
> - «ВСЕГО:» - массовый баланс растворенного в воде компонента, поступающий в модель и уходящий из неё.
> - Чтобы показать все строки с нулями в таблице необходимо поставить галочку в опцию «Показывать нулевые строки таблицы»

> В ленте, в разделе «Команды», находится опция по сохранению таблицы поступления/разгрузки массы по времени в CSV файл.

### 47.1.2. Общая масса

Во вкладке «Общая масса» (Рис.47.1.2.1) представлена таблица общей массы компонента в системе от времени (с учетом поступления и разгрузки).

> Рисунок 47.1.2.1 - Вкладка «Общая масса»

> - Отметка галочкой «Отображать массу в кг» отображает значения общей массы в данных единицах измерения.

## 47.2. Диаграммы изменения массы компонента

Для каждого компонента также доступна вкладка с графиком изменения общей массы от времени и графиками поступления и разгрузки массы от разных типов источников.

Рисунок 47.2.1 - Визуализация данных по массовому балансу

## 47.3. Основные команды

Рисунок 47.3.1 - Команды управления

- Объекты масс.баланса:
  - «По всей модели» - отображаются результаты саммового баланса по всем объектам модели.
- Время - отображается на графике зависимости:
  - Секунды;
  - Минуты;
  - Часы;
  - Сутки;
  - Годы.
- Компонент - в этом поле выбирается компонент-загрязнитель, по которому накапливались данные входящих и выходящих массовых потоков.
- Команды:
  - CSV (Запись поступления массы/активности в CSV файл) - сохранение данных по массовым балансам в формате ( *.csv );
- Плавающие окна - если было закрыто окно «Информация по массе компонента», данная опция откроет его снова.