8. Расчетная модель — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 8. Расчетная модель

В начале расчета концептуальная модель поступает в симулятор и преобразуется в расчетную. Объемы, которые представляли слои, дискретизуются сеткой, состоящей из ячеек. В ячейки сетки переносятся данные о свойствах слоя, породы. Производится установка источников и стоков в сеточную модель. Устанавливаются параметры расчета и выдач. В процессе счета программа генерирует выходные данные, которые в последствии могут быть загружены как в постпроцессор (двоичные данные), так и в сторонние программы (текстовые данные, GRD карты)

## 8.1. Установка геофильтрационных свойств в сеточную модель

Отдельно стоит отметить особенности переноса свойств цифровой модельной базы в сеточную модель.

После того как сетка была построена, свойства концептуальной модели отображаются в ячейки сетки в следующем порядке:

1. Если к слою была привязана порода, то ячейкам слоя приписывается номер данной породы.
2. Если в модели были геологические тела, то к ячейкам, которые содержатся в геологических телах, приписываются номера пород в соответствующих телах.
3. Если в модели были полигоны пород, то номера пород отображаются в ячейки, в соответствии со способом установки полигона.
4. Если в модели остались ячейки без номера пород и есть ячейки с номерами пород, то непокрытые породой ячейки получают номер породы от ближайших ячеек с породой.
5. Ячейки получают свойства исходя из номера породы.
6. Если в модели были зоны со свойствами, то ячейки, попавшие в зону, получают данное свойство. Если в ячейке уже было данное свойство, то оно переопределяется.
7. Если в каких-то слоях были заданы вычисляемые поля коэффициента фильтрации, пористости или упругоемкости, то на основании необходимых свойств (которые предполагаются заданными) производится соответствующее вычисление/переопределение свойства.

## 8.2. Установка коэффициентов распада контаминантов в сеточную модель

Если в модели задан компонент-контаминант с коэффициентом распада и процесс радиоактивного распада , а также присутствуют зоны с заданным коэффициентом распада , то сначала во все ячейки сетки для заданного компонента устанавливается постоянная радиационного распада . А затем ячейкам, которые попадают в зоны с заданным коэффициентом распада , присваивается значение, соответствующее зоне; то есть .

## 8.3. Установка коэффициентов молекулярной диффузии контаминантов в сеточную модель

Если в модели заданы компонент-контаминант с коэффициентом молекулярной диффузии и процесс молекулярной диффузии , а также присутствуют зоны с заданным коэффициентом молекулярной диффузии , то сначала во все ячейки сетки для заданного компонента устанавливается коэффициент молекулярной диффузии . А затем ячейкам, которые попадают в зоны с заданным коэффициентом молекулярной диффузии , присваивается значение, соответствующее зоне; то есть .

## 8.4. Граничные и внутренние условия

Для того, чтобы заданные процессы протекали в модели - в ней задаются источники и стоки.

Для фильтрации:

> - Зона инфильтрационного питания;
> - Водозаборные-нагнетательные скважины;
> - Зона эвапотранспирации;
> - Реки-водоемы;
> - Граничные условия 1 и 2 родов;
> - Линия с заданным дебитом (объемный аналог ГУ 2 рода).

Для миграции:

> - Поступление загрязнения с инфильтрационным потоком;
> - Точка-зона постоянной массы-концентрации;
> - Граничное условие с заданной концентрацией;
> - Зона разгрузки массы;
> - Закачивающая скважина;
> - Реки-водоемы с заданной концентрацией.