.. index:: Точечные объекты

.. include:: RESOURCE.rst

.. _point_property_ref: 

======================================
Точечные объекты
======================================

  * :ref:`Вертикальная скважина<v_well>`
  * :ref:`Наблюдательная скважина<observation_borehole>`
  * :ref:`Точечный источник массы<masspoint>`
  * :ref:`Точка для построения линий тока<particle>`
  * :ref:`Точка с заданным сеточным размером<gridpoint>`
  * :ref:`Точечный фильтрационный источник<point_filtr>`
 

 
.. index:: Вертикальная скважина

.. _v_well:

----------------------------------
Вертикальная скважина |v_well_im|
----------------------------------

.. _v_well_property:
.. figure:: pictures\\object_property\\property_v_well_2.png
            :align: center
            :scale: 70%

            Диалог управления параметрами объектов типа "Вертикальная скважина"  



* **Имя объекта** - может быть любым;
* **X,Y** ,[м] - координаты;
* **Диаметр скважины**, [м];
* **А.О. устья**, [м];
* **Абс. отметка забоя**, [м];

* *Тип работы скважины*:

  #. "Задан дебит" (расход);
  #. "Задано забойное давление".

* **Положение фильтра**:

  #. "По привязке (к слою или модели)"; 
  #. "По координате Z". 

* **Тип временной таблицы**:

  #. "С привязкой ко времени" - не обязательно совпадает с началом периода;
  #. "С привязкой к началу периода".


При выборе установки по координате **Z** появится таблица "Положение фильтра, А.О"(абсолютная отметка), 
в которой необходимо задать:

  * **Z1**,[м] - начало отрезка положения фильтра; 
  * **Z2**,[м] - конец отрезка положения фильтра.
  
  
.. figure:: pictures\\object_property\\property_v_well.png
            :align: center
            :scale: 70%

            Диалог управления параметрами объектов типа "Вертикальная скважина"  


В "ТАБЛИЦА ИСТОЧНИКА" необходимо задать:

  * **Время начала работы**, [сут] - время начала работы скважины с заданными параметрами;
  * **Дата**, [д.м.г]; 
  * **Дебит**, [м³/сут]; 
  * если в модели была задана концентрация,
    то в таблице появится еще столбец **Концентрация**,[г/л] - концентрация:ref:`компонентов-загрязнителей<components>`, 
    поступающая с раствором.


.. Если выбран тип временной таблицы с привязкой к началу конкретного периода, 
.. то в таблице диалога 
.. будет отображаться поле «Калибровать», 
.. с помощью которого можно управлять включением дебита в
.. :ref:`диалог управления параметрами калибровки<calibration>`. 


.. note:: Кнопка **>>** отображает графики временных зависимостей заданных величин.

        
.. index:: Наблюдательная скважина

.. _observation_borehole: 
   
-------------------------------------------------------------------
Наблюдательная скважина |observation_borehole_im|
-------------------------------------------------------------------

.. _observation_borehole_property:
.. figure:: pictures\\object_property\\property_observation_borehole.png
            :align: center
            :scale: 70%

            Диалог управления параметрами объектов типа "Наблюдательная скважина"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Основные параметры
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* **Имя объекта** - может быть любым;
* **X,Y** - координаты;
* **Положение фильтра**:

  #. "С помощью детальной установки по слоям"; 
  #. "По породе"; 
  #. "По координате Z". 
  
* **Пропорция по умолчанию** - пропорция, которая приписывается неуказанным слоям в таблице;
* **Тип** - вычисляемая величина, которая собирается на скважине:

  #. "Напор" -  измеренное значение;
  #. "Концентрация";
  #. "Высота всасывания";
  #. "Температура";
  #. "Понижение напора" - относительно начального;
  #. "Давление";
  #. "А.о. водного столба".


.. note:: На данном этапе в наблюдательных скважинах наблюдения по концентрации
          можно задавать только для одного компонента.  
  
Для наблюдательных скважин также задаются параметры установки фильтра и натурные данные.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Параметры фильтра
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Если скважина вскрывает несколько слоев, то она соберет интегральную величину по всем пробитым слоям. 
Чтобы не учитывать конкретные слои, следует, например, задать им нулевую пропорцию в поле таблицы **Детальная установка по слоям**. 
Например, если в модели задано пять слоев, а в таблице указан первый слой с пропорцией
по умолчанию 1, то  значение, которое будет собираться на скважине (например, "Концентрация"), 
берется только из ячейки первого слоя, так как для остальных слоев пропорция по умолчанию равна нулю. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Натурные данные
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

В поле таблице задаются натурные данные для выбранной величины ("Напор", "Давление" и т.д.). В случае выбора величины "Концентрация" дополнительно указывается компонент в списке выбора "Компонент", для которого задаются натурные данные (наблюдения).

  *  "Время наблюдения" - модельное время, соотвествующее времени реального измерения.
     Например дата начала 01.01.1950 (задается во вкладке **Параметры модели** в :ref:`Стресс-периодах<time_step_tables>`). Измерение было сделано 10.01.1950, тогда во времени наблюдения задается 10 [дн];
     
  *  "Дата наблюдения" - дата, соответствующая времени наблюдения;
  
  *  "Название величины наблюдения" - название данной колонки меняется в зависимости от выбранной величины наблюдения в основном диалоге;
     
  *  "Вес(достоверность)" - величина, характеризующая степень доверия к наблюдению. Используется при калибровке модели.                     

Задаваемые в таблице натурные данные используются:

  * для верификации модели;
  * для калибровки модели ("Напор", "Концентрация");
  * при отображении в результатах по наблюдательным скважинам;
  * при отображении двумерных слоевых результатов.

        
.. index:: Точка для построения линий тока       

.. _particle:

----------------------------------------------------------------------------
Точка для построения линий тока |streamline_point_im|
----------------------------------------------------------------------------

Это семейство точек вокруг заданной точки либо внутри заданного фильтрационного источника.

.. _streamline_property:
.. figure:: pictures\\object_property\\property_pathline_point.png
            :align: center
            :scale: 60%

            Диалог управления параметрами объектов типа "Точка для построения траекторий и линий тока"

* **Имя объекта** - может быть любым;            
* **X,Y** - координаты;

.. * *Угол поворота прямоугольника*;

* **Привязка** - может быть три случая:

   1. None - точка ни к чему не привязана;
   2. v_well - точка привязана к скважине;
   3. lake - точка привязана к фильтрационному источнику.

  
+--------------------------------------+--------------------------------------+
||simplePath|                          ||sourcePath|                          |    
+--------------------------------------+--------------------------------------+
| *а)*                                 | *б)*                                 |
+--------------------------------------+--------------------------------------+

  - а) Точки траекторий задаются внутри габаритного прямоугольника вокруг заданной точки;
  - б) Точки траекторий задаются внутри габаритного прямоугольника источника, к которому привязана.
 
   
* **Ширина прямоугольника**;
* **Высота прямоугольника**;
* **Число точек по x и по y** - количество точек по x,y.

.. index:: Точка с заданным сеточным размером
 
.. _gridpoint: 

-------------------------------------------------------
Точка с заданным сеточным размером |gridpoint_im|
-------------------------------------------------------

Объект необходим для управления сеткой в окрестности заданной точки.

.. _gridpoint_property:
.. figure:: pictures\\object_property\\property_gridpoint.png
            :align: center
            :scale: 80%

            Диалог управления параметрами объектов типа "Точка с заданным сеточным размером"
       
* **Имя объекта** - может быть любым;
* **X, Y** - координаты;
* **Влияние на сетку** - тип включения объекта в сетку:
    
    #. "Включение объекта в сетку" - включение точки в результирующую поверхностную сетку;
    
    #. "Влияет на размер ребер" - объект оказывает влияние на функцию 
       распределения характерного размера;
       
    #. "Размер + включение" - объект оказывает влияние на функцию распределения характерного размера 
       и включается в результирующую поверхностную сетку;

* **Размер ребра сетки**;
* **Радиус** - вокруг точки задается окружность с данным радиусом,
  в пределах которого будет сгущение или разряжение сетки.
  
.. _masspoint: 

-------------------------------------------------------
Точечный источник массы |mass_point|
-------------------------------------------------------

Объект необходим для моделирования мгновенного выброса загрязнений 
с заданной концентрацией или массой.

.. _masspoint_property:
.. figure:: pictures\\object_property\\point_source.png
            :align: center
            :scale: 70%

            Диалог управления параметрами объектов типа "Точечный источник массы"

* **Имя объекта** - может быть любым;
* **X,Y,Z** - координаты;
* **Параметр**:

  #. "Концентрация"; 
  #. "Масса".
  
* **Компонент**;  
* **Способ установки в сеточную модель**:

  #. "Указать слои установки вручную";
  #. "В первый слой";
  #. "По координатам".
  
* **Тип временной таблицы**:

  #. "С привязкой ко времени" - не обязательно совпадает с началом периода;
  #. "С привязкой к началу периода".

В таблице, в поле **Действия** для точечного источника массы
выбирается продолжительность действия:

* "Постоянное"
* "Разовое".     


.. index:: Точечный фильтрационный источник
  
.. _point_filtr:    
 
----------------------------------------------
Точечный фильтрационный источник |point_filtr|
---------------------------------------------- 
 
.. _point_filtr_property:
.. figure:: pictures\\object_property\\point_filtr.png
            :align: center
            :scale: 70%

            Диалог управления параметрами объектов типа "Точечный фильтрационный источник"  

* **Имя объекта** - может быть любым;
* **X,Y,Z** - координаты;         
* **Тип ГУ**:

  #. "ГУ I-го рода"; 
  #. "ГУ II-го рода".

* **Процесс**:

  #. "Фильтрация";
  #. "Поверхностный сток".  

* **Параметр**:

  #. "Напор" - для фильтрации;
  #. "Уровень воды" - для поверхностного стока.
 
* **Интерполяция ГУ по времени**:

  #. "Постоянная";
  #. "Линейная".   
 
* Значение выбранного параметра можно задать одним из способов:

  1.  Задается уравнением Z = Const;
  2.  Переменная по времени (временной зависимостью).  

     
            
.. |simplePath| image:: pictures\\simplePath.png
                          :width: 100 pt
                          :height: 100 pt

                     

.. |sourcePath| image:: pictures\\sourcePath.png
                          :width: 100 pt
                          :height: 100 pt
          
