50. 3D визуализация результатов расчета — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 50. 3D визуализация результатов расчета

Окно для просмотра результатов моделирования в 3D (Рис. 50.1) состоит из:

> - дерева объектов визуализации;

> - области отображения;

> - команд ленты для управления данными;

> - панели для управления визуализацией.

>   > Рисунок 50.1 - Окно для 2D визуализации результатов

## 50.1. Основные команды ленты

Рисунок 50.1.1 - Команды ленты 3D визуализации

Основными комадами ленты являются:

> - «Режим отображения» - выбор параметра для отображения (Рис. 50.1.2). В списке отображаются только те параметры, которые были заданы в препроцессоре в Параметры модели;

>   Рисунок 50.1.2 - Параметры режима отображения

> - «Единицы измерения времени» - выбор единицы измерения времени для отбражения (Рис. 50.1.3);

>   Рисунок 50.1.3 - Параметры единицы измерения времени

> - «Видео» - кнопки для создания анимации по результатам;

> - «Управление» - индивидуальные параметры отображения данных, которые зависят от выбранного режима отображения.

## 50.2. Элементы отображения

В дереве объектов представлены следующие объекты модели:

> - сеточное отображение рек и водоемов;

> - наблюдательные скважины с отметками пробитых ими ячеек;

> - вертикальные скважины.

>   > Рисунок 50.2.1 - Элементы отображения 3D визуализации

Дерево объектов позволяет управлять отображением данных объектов, показывая или скрывая всю группу объектов или отдельные элементы.

> Рисунок 50.2.2 - Объекты 3D визуализации

## 50.3. Граница модели

В данном элементе дерева представлены различные граничные элементы модели:

> - кромки контуров;
> - боковые поверхности слоев;
> - рельеф;
> - подошва;
> - сеточная боковая поверхность.

Их можно как отображать, так и скрывать из 3д сцены с помощью дерева объектов.

> Рисунок 50.3.1 - Границы модели

## 50.4. Распределение величин по слоям

Чтобы посмотреть распределение величин по слоям, необходимо установить в ленте «Режим отображения» - «Величины по слоям». Тогда в группе «Управление» появится выбор для величины, номера слоя и время для отображения (Рис. 50.5.1). После выставления требуемых параметров нажать кнопку «Построить».

> Рисунок 50.4.1 - Лента с режимом отображения «Величины по слоям»

В 3D сцене появится поле запрашиваемой величины.

> Рисунок 50.4.2 - Поле напоров

В дереве объектов в меню по правой кнопке мыши можно изменить палитру с которой отображено поле и построить его изолинии. Также можно посмотреть значение выбранного поля в точке и построить отдельную изолинии величины. Для этого нужно:

> 1. включить режим просмотра в ленте;

> 2. навести курсор мыши на интересующую точку в модельном слое. Спустя некоторое время появится подсказка с координатами и значением выбранной величины в этой точке;

> 3. нажать правую кнопку мыши. По указанному значению в выбранном слое будут построены изолинии

>    Рисунок 50.4.3 - Изолинии поля напоров

## 50.5. Изоповерхности

Чтобы посмотреть изоповерхности величины, необходимо установить в ленте «Режим отображения» - «Изоповерхности». Тогда в группе «Управление» появится выбор для величины и времени для отображения (Рис. 50.5.1). После выставления требуемых параметров нажать кнопку «Построить».

> Рисунок 50.5.1 - Лента с режимом отображения «Изоповерхности»

В 3D сцене появятся изоповерхности. В дереве объектов в меню по правой кнопке мыши можно изменить палитру с которой отображены изоповерхности, а так же скрыть изоповерхности определенного значения отображаемой величины.

> Рисунок 50.5.2 - Изоповерхности в 3D сцене

## 50.6. Изообъемы

Чтобы посмотреть изообъемы величины, необходимо установить в ленте «Режим отображения» - «Изообъемы», тогда в группе «Управление» появится выбор для величины и времени для отображения (Рис. 50.6.1). После выставления требуемых параметров нажать кнопку «Построить».

> Рисунок 50.6.1 - Лента с режимом отображения «Изообъемы»

В 3D сцене появятся изообъемы. В дереве объектов в меню по правой кнопке мыши можно изменить палитру с которой отображены изообъемы, а так же скрыть изообъемы определенного значения отображаемой величины.

> Рисунок 50.6.2 - Изообъемы в 3D сцене

## 50.7. Разрезы

Чтобы посмотреть разрезы, необходимо установить в ленте «Режим отображения» - «Разрезы», тогда в группе «Управление» появится выбор для величины и времени для отображения (Рис. 50.7.1). После выставления требуемых параметров нажать кнопку «Построить».

> Рисунок 50.7.1 - Лента с режимом отображения «Разрезы»

В 3D сцене появятся разрезы. В дереве объектов в меню по правой кнопке мыши можно изменить палитру с которой отображены разрезы, а так же скрыть определенный разрез.

> Рисунок 50.7.2 - Разрезы в 3D сцене

## 50.8. Траектории

Чтобы посмотреть траектории, необходимо установить в ленте «Режим отображения» - «Траектории», тогда в группе «Управление» появится выбор для стресс-периода и времени для отображения (Рис. 50.8.1). После выставления требуемых параметров нажать кнопку «Построить».

> Рисунок 50.8.1 - Лента с режимом отображения «Траектории»

В 3D сцене появятся линии полета частиц, в конкретный стресс-период и пролетевшие в этом периоде конкретное время (информация отображается в дереве объектов у каждой траектории). Также в дереве объектов в меню по правой кнопке мыши можно сохранить траектории в файл или отсортировать их, а так же скрыть определенные траектории.

> Рисунок 50.8.2 - Траектории в 3D сцене