20. 2D редактор — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 20. 2D редактор

На (Рис. 20.1) представлен 2D редактор. В 2D редакторе производятся основные действия по подготовке модели: задание области моделирования, нанесение объектов гидрогеологической схематизации, задание и отображение свойств объектов и пр.

Рисунок 20.1 - 2D редактор

## 20.1. Окно редактирования геометрии

В окне редактирования геометрии производится ввод и отображение геометрических объектов модельного слоя, а также редактирование геометрии объектов.

С помощью колеса мыши можно масштабировать объекты в окне 2D редактора. Перемещаться в окне 2D редактора при увеличенном масштабе модели (когда модель не умещается в окне 2D редактора) можно двумя способами:

1. с помощью горизонтальной или вертикальной полосы прокрутки;
2. зажав клавишу «Alt» и удерживая левую кнопку мыши.

## 20.2. Панель управления

На (Рис. 20.2.1) представлена панель управления 2D редактора.

Рисунок 20.2.1 - Панель управления 2D редактора

На панели управления расположены:

> - команды выбора режима работы 2D редактора;
> - команды выбора типа создаваемого объекта;
> - дополнительные опции.

Управлять видимостью панели можно с помощью команды «Панель управления 2д редактора» меню 2D редактора (Рис. 20.2.2). Вызвать меню можно нажатием правой клавиши мыши вблизи окна редактирования геометрии (2D редактора).

Рисунок 20.2.2 - Команда управления отображением панели управления 2D редактора

Если панель управления 2D редактора скрыта, показать ее можно с помощью команды («Показать панель создания объектов») ленты (Рис. 20.2.3).

Рисунок 20.2.3 - Команда для отображения панели управления 2D редактора в ленте

### 20.2.1. Настройки панели управления

Рисунок 20.2.1.1 - Меню панели управления

С помощью команд меню панели управления (Рис. 20.2.1.1) можно:

> - «Изменить межкнопочное расстояние»:

>   > На (Рис. 20.2.1.2) представлен диалог для изменения межкнопочного расстояния. В данном диалоге необходимо задать новое значение, соответствующее расстоянию между кнопками панели управления.

>   > Рисунок 20.2.1.2 - Диалог изменения межкнопочного расстояния панели управления

> - «Добавить/удалить кнопки на панель»:

>   > На (Рис. 20.2.1.3) представлен диалог для изменения наполнения панели управления.

>   > Рисунок 20.2.1.3 - Диалог изменения наполнения панели управления

>   > В данном диалоге с помощью / необходимо указать, какие команды отображать на панели управления.

### 20.2.2. Дополнительный функционал

Для удобства перемещения по подслоям выбранного модельного слоя на панель управления вынесен специальный переключатель (Рис. 20.2.2.1).

Рисунок 20.2.2.1 - Опция панели управления для перемещения по подслоям модельного слоя

Надпись «Все» означает, что в окне 2D редактора будут отображены все «приписанные» ему объекты. Надпись «Подсл. <N>» означает, что будут отображены только объекты, «приписанные» к N-му подслою.

## 20.3. Миникарта

На (Рис. 20.3.1) представлена миникарта 2D редактора.

Рисунок 20.3.1 - Миникарта 2D редактора

На миникарте отображен контур области моделирования, а также область его масштабирования (Рис. 20.3.2). Миникарта позволяет быстро «перемещаться» по моделируемой территории.

Рисунок 20.3.2 - Масштабирование контура области моделирования на миникарте

Если в подготавливаемой модели не задан контур области моделирования, то на миникарте будет выведено соответствующее сообщение (Рис. 20.3.3).

Рисунок 20.3.3 - Сообщение о том, что не задан контур области моделирования

## 20.4. Режимы работы 2D редактора

2D редактор может работать в следующих режимах:

> - Режим создания объектов
> - Режим просмотра/выбора объектов
> - Режим масштабирования
> - Режим «Линейка»
> - Режим «Мощность слоев модели в установленных точках»
> - Режим «Отображение свойств»

### 20.4.1. Режим создания объектов

Команда панели управления включает режим создания объектов. Панель управления поддерживает создание объектов трех геометрических типов:

1. Полигоны:

> - - контур области моделирования;
> - - зона свойств;
> - - зона инфильтрации;
> - - эвапотранспирация;
> - - водоём, площадная река;
> - - граничное условие на кровле или подошве;
> - - зона поступления загрязнения;
> - - зона определенной породы;
> - - зона с заданным сеточным размером;
> - - зона водного баланса;

2. Полилинии:

> - - сегмент реки;
> - - граничное условие для боковой поверхности модельного слоя/слоев;
> - - линейный водоем;
> - - линия с заданным потоком;
> - - прямоугольный контур;
> - - внутреннее граничное условие;
> - - линия с заданным сеточным размером;
> - - отрезок для накопления профиля;
> - - разрез;

3. Точки:

> - - вертикальная скважина;
> - - наблюдательная скважина;
> - - точечный фильтрационный источник;
> - - точечный источник массы;
> - - точка с заданным сеточным размером;
> - - точка для построения траекторий и линий тока.

Расстановка команд на панели управления, а также наполнение панели командами, соответствующими типам объектов, может отличаться от расстановки, представленной на (Рис. 20.4.1.1).

Рисунок 20.4.1.1 - Команды панели управления

При наведении курсора мыши на команды панели управления, соответствующие типам объектов, отображается подсказка с названием типа объекта. Рядом с командами отображается количество созданных объектов (Рис. 20.4.1.2).

Рисунок 20.4.1.2 - Подсказки для команд, соответствующих типам объектов

Галочка рядом с командами, соответствующими типам объектов, управляет видимостью объектов в окне 2D редактора.

Нажатие правой кнопки мыши по команде с типом объекта открывает меню с опциями (Рис. 20.4.1.3):

> 1. «Показать только объекты типа <Тип_Объекта>»;
> 2. «Показать все объекты».

Рисунок 20.4.1.3 - Меню команд панели управления, соответствующих типам объектов

### 20.4.2. Режим просмотра/выбора объектов

Команда панели управления включает режим просмотра/выбора объектов. Данный режим предназначен для редактирования объектов, управления параметрами объектов, просмотра первичной информации об объектах (Рис. 20.4.2.1).

Рисунок 20.4.2.1 - Окно 2D редактора в режиме выбора объектов

### 20.4.3. Режим масштабирования

Команда панели управления включает режим масштабирования объектов. Чтобы произвести масштабирование объектов, необходимо зажать левую кнопку мыши, выделить рамкой область для масштабирования и отпустить зажатую кнопку мыши.

Примечание

В 2D редакторе также предусмотрена возможность плавного масштабирования объектов с помощью колеса мыши. Данная опция не зависит от режима, установленного на панели управления.

### 20.4.4. Режим «Линейка»

Команда панели управления включает режим «Линейка». С помощью данного режима можно быстро узнать площадь созданного оценочного полигона, а также длину его контура (Рис. 20.4.4.1).

Рисунок 20.4.4.1 - Окно 2D редактора в режиме «Линейка»

Принцип создания оценочного полигона такой же, как и в режиме создания объектов . Удалить оценочный полигон можно одним из способов:

> 1. командой «Удалить оценочный полигон» контекстного меню из раздела «Дополнительно»;
> 2. двойным щелчком мыши в окне 2D редактора.

### 20.4.5. Режим «Мощность слоев модели в установленных точках»

Команда включает режим «Мощность слоев модели в установленных точках» (Рис. 20.4.5.1).

Рисунок 20.4.5.1 - Окно 2D редактора в режиме «Мощность слоев модели в установленных точках».

Контрольные точки устанавливаются нажатием левой клавиши мыши в окно 2D редактора. Если контрольная точка установлена за пределами области моделирования, в окне 2D редактора будет выведено сообщение: «Точка установлена вне контура области моделирования». Мощность слоев в таком случае отображаться не будет.

Удалить контрольные точки можно одним из способов:

> 1. командой «Удалить точки (Мощность слоев)» контекстного меню из раздела «Дополнительно»;
> 2. двойным щелчком мыши в окне 2D редактора.

Настроить отображение мощностей слоев в установленных контрольных точках можно с помощью команд дерева настроек слоя (Рис. 20.4.5.2):

Рисунок 20.4.5.2 - Настройки отображения мощностей слоев в установленных контрольных точках

- «Мощность слоев в выбранной точке» - отображать мощность слоев;
- «Отображать слои»:
  - «Как есть» - отображать мощность слоев в реальном соотношении;
  - «Пропорционально» - отображать мощности одинаковыми отрезками;
- «Высота отображаемой мощности» - высота отрезка, соответствующего мощности слоев;
- «Глубина» - показывать слева от отображаемого в точке столба отметки глубины, отсчитываемые от кровли модели;
- «А.О.» - показывать справа от отображаемого в точке столба абсолютные отметки поверхностей слоев;
- «Мощность» - показывать справа в центре каждой литологической колонки значение мощности в выбранной точке.

### 20.4.6. Режим «Отображение свойств»

Команда открывает диалог для выбора режима отображения.

Рисунок 20.4.6.1 - Диалог управления отображением свойств объектов

С помощью диалога можно отображать:

> 1. свойства, заданные в полигональных объектах модельного слоя;
> 2. приоритет установки полигональных объектов.

Чтобы посмотреть распределение свойств объектов с помощью диалога, необходимо:

> 1. в списке «Объект» выбрать тип объекта:
>    - зона со свойствами;
>    - зона инфильтрации;
>    - эвапотранспирация;
>    - водоем, площадная река;
>    - зона поступления загрязнения;
> 2. в списке «Процесс» выбрать процесс:
>    - фильтрация;
>    - миграция;
>    - диффузия;
>    - дисперсия;
>    - теплоперенос;
>    - сорбция;
> 3. в списке «Порода или компонент» выбрать породу или компонент-загрязнитель, заданный в диалоге управления параметрами расчета модели во вкладке Компоненты;
> 4. для комбинации «объект-процесс-вещество(порода)» выбрать «свойство» для отображения;
> 5. нажать кнопку «Применить» диалога.

Рисунок 20.4.6.2 - Отображение интенсивности инфильтрационного питания

Чтобы посмотреть приоритет установки полигональных объектов определенного типа с помощью диалога, необходимо выбрать тип объекта в соответствующем списке.

В режиме отображения свойств на панели управления появляются команды:

> - - открыть диалог управления палитрой;

>   Рисунок 20.4.6.3 - Диалог управления палитрой

> - - произвести реверс палитры;

>   Рисунок 20.4.6.4 - Реверс палитры

> - - выход из режима отображения свойств.

## 20.5. Основные команды для работы с объектами

Рисунок 20.5.1 - Команды для работы с объектами в ленте

В таблице приведены основные команды ленты для работы с объектами 2D редактора. Команды отображаются в ленте, если в менеджере слоев выбран слой для редактирования.

- Инструменты

  | отменить масштабирование объектов
  | масштабировать выбранные объекты
  | импорт объектов из *.shp,*.bln,*.dxf файлов
  | установить точку начала системы координат
  | импортировать траектории
  | сделать снимок двумерного редактора
  | загрузить фоновое изображение
  | учесть заданные на контуре области моделирования сеточные ограничения
  | открыть диалог управления наблюдательными скважинами
  | подсветить точки с заданными координатами

- Приоритет в выборе - установить приоритетный тип выбора объектов мышкой в окне 2D редактора;

- Набор геол. тел (список) - отображает в окне 2D редактора набор геологических тел, созданных во вкладке 3D модель (чтобы в подготавливаемой модели были заданы фильтрационные свойства).

  | загрузить в 2D редактор проекции геологических тел в плоскости ХОY
  | загрузить в 2D редактор контур обл. моделирования из геологической модели