31. Специальные возможности для задания объектов — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 31. Специальные возможности для задания объектов

Во вкладке Слои находятся инструменты гидрогеологической схематизации модели. То есть инструменты по заданию геометрии и граничных условий на модели.

## 31.1. Контекстное меню окна 2D редактор

Набор команд меню зависит от объекта, который выбран в момент вызова меню.

Рисунок 31.1.1 - Меню для объекта типа «Сегмент реки»

### 31.1.1. Речные узлы

Данная опция меню доступна только при выборе полилинейного объекта сегмент реки.

Рисунок 31.1.1.1 - Меню для объекта типа «Сегмент реки»

Она включает в себя такие команды как:

1. «Авто переименование узлов» - команда переименовывает узлы по порядку их в сегменте от начала и до конца.

2. «Редактировать речные узлы».

   Команда предназначена для задания параметров речных узлов через диалог редактирования.

   Рисунок 31.1.1.2 - Диалог редактирования параметров речных узлов

   - Показать реки из групп - если заданы реки по группам, то в списке будут отображены все имеющиеся группы рек, иначе «Реки без группы»;
   - Фильтр по рекам - отображение в таблице либо одиного сегмента реки либо все реки, которые имеют тип временной таблицы с привязкой к периоду.

   В таблице можно задавать Отметку дна,[м] и Уровень,[м] для каждого узла выбранного сегмента реки.

   Примечание

   Реки с временной таблицей должны быть привязаны к началу периода. Если реки с временной таблицей привязаны ко времени, то использовать редактирование речных узлов нельзя.

   Рисунок 31.1.1.3 - Информационное окно «Массовое редактирование речных узлов»

3. «Удалить все внутренние речные узлы» - удаление внутренних речных узлов сегмента реки (остаются только узлы начала и конеца сегмента реки).

4. «Включить режим редактирования речных узлов» - данная опция позволяет редактировать параметры речных узлов как выбранного сегмента реки, так и при массовом выборе, при этом узел, в котором задан параметр будет подсвечен «желтым» цветом (изначально узел, не имеющий заданных в нем параметров «красного» цвета).

Рисунок 31.1.1.4 - Включенный режим редактирования речных узлов