.. role:: underline
    :class: underline

.. include:: RESOURCE.rst

.. index:: Результаты расчета по наблюдательным скважинам
    
.. _observation_borehole_ref:

============================
Наблюдательные скважины
============================

Если в модели были заданы наблюдательные скважины, то результаты расчета будут содержать накопленные в процессе расчета данные по ним. Перейти к просмотру данных по наблюдательным скважинам можно одним из способов:

  1. выбрать пункт **Наблюдательные скважины** в навигаторе;
  
     .. figure:: pictures\\post\\observation_widget_nav.png
                :align: center
                :scale: 80%
                
                Навигатор
  
  2. выбрать **Наблюдательные скважины** на панели вкладок :numref:`(Рис.%s)<observation_image>`.

----------------------
Графики
----------------------
  
На :numref:`(Рис.%s)<observation_image>` представлено окно для просмотра данных по наблюдательным скважинам: 

.. _observation_image:
.. figure:: pictures\\post\\observation_widget.png
            :align: center
            :scale: 80%
            
            Визуализация данных по :ref:`наблюдательным скважинам<observation_borehole>`

В окне «Графики» слева в списке отображаются имена скважин.
Справа график зависимости напора в скважинах от времени.

.. note:: 
           При выборе скважины из дерева "Набл.скважины" она отобразится на графике (зеленым цветом).

           .. figure:: pictures\\post\\observation12.png
                  :align: center
                  :scale: 70%
             
                  Отображение выделенной в дереве скважины


Также для каждой наблюдательной скважины через контекстное меню :numref:`(Рис.%s)<observation3_image>` можно:
           
#. Выбрать **Открыть таблицу свойств**;

   .. _observation3_image:
   .. figure:: pictures\\post\\observation_widget3.png
            :align: center
            :scale: 80%
            
            Контекстное меню скважины
#. **Показать только эту скважину** - все остальные скважины не будут отображены
   на графике;
#. **Изменить цвет**;   
#. **Показать все**;
#. **Скрыть все** - в графике зависимости ничего не отображается.

На :numref:`(Рис.%s)<observation1_image>` представлено окно диалога «Свойства»:

   .. _observation1_image:
   .. figure:: pictures\\post\\observation_widget2.png
            :align: center
            :scale: 100%
            
            Таблица свойств
            
В данном диалоге свойств набл.скважины можно задать:	
   
   * **Имя скважины** - может быть любым;
   * **X,Y** - координаты скважины;
   * **Накапливаемое значение** - напор, концентрация и др.;
   * **Фильтр установлен** - может быть установлен послойно или по Z (это фильтр,
     откуда забирается вода);
   * **Интервал достоверности** - значение, на которое могут отклонятся
     от натурного модельные величины.

Также в окне диалога «Свойства» имеются такие вкладки, как:

1. В таблице «Напор» для каждого **Номера временного шага** прописано **Модельное значение**,[м] на определенный момент времени,[сут]. С помощью слайдера можно задать **Мин.время** и **Макс.время**.
		   
2. В таблице «Модельные и измеренные значения» отображены модельные и наблюдательные величины на заданный момент времени для выбранной скважины.
				
.. figure:: pictures\\post\\observation_widget4.png
		 :align: center
		 :scale: 60%
            
		 Таблица «Модельные и измеренные значения» в диалоговом окне «Свойства»
         
3. В таблице "Реконструированные модельные и измеренные значения" отображены интерполированные модельные и наблюдательные величины на заданный момент времени для выбранной скважины.
Реконструирование значений производится, если не были получены данные. Для этого берутся по линейной интерполяции два модельных значения в указанное время наблюдений.
         
-------------------
Таблица наблюдений
-------------------

В окне «Таблица наблюдений» вкладки **Наблюдательные скважины**
отображена таблица «Напор,м» (на момент времени, заданный в 
группе **Время** ленты).
 
.. _observation2_image:
.. figure:: pictures\\post\\observation_widget1.png
            :align: center
            :scale: 70%
            
            Окно *Таблица наблюдений*
  
Если для отображаемого времени в скважине имеются натурные данные,
то они будут отображены рядом с модельными. А в самом низу таблицы
будут приведены:

.. figure:: pictures\\post\\observation_widget11.png
            :align: center
            :scale: 70%
            
            Стандартное отклонение и ошибка в окне *Таблица наблюдений*

* Стандартное отклонение :math:`\sigma = \sqrt \frac{  \sum_{i=1}^{n} (V_{model} - V_{natur})^2 } {n-1}`, где
  n - число пар модельное-натурное значение

* Ошибка :math:`E = \frac{ \sigma } {V_{max} - V_{min} } 100` %

.. note:: 
         1. Для наблюдательных скважин также имеется опция сортировки данных по имени скважин или по отклонению. Для того, чтобы отсортировать данные, необходимо через контекстное меню по правой кнопкой мыши в таблице наблюдений выбрать нужный параметр сортировки (**Имя скважины** или **Отклонение**).

            .. figure:: pictures\\post\\observation_widget_sort.png
                 :align: center
                 :scale: 50%
             
                 Сортировка данных в таблице наблюдений
          
         2. Если активно окно "Таблица наблюдений", то в ленте команд становится активным список для выбора времени. 

            .. figure:: pictures\\post\\time_table.png
                 :align: center
                 :scale: 50%
        
      
  
-------------------
Основные команды
-------------------

.. _observation4_image:
.. figure:: pictures\\post\\observation11.png  
            :align: center
            :scale: 100%
            
            Команды управления визуализацией
 
* **Инструменты**:

  * |csv| (Сохранить скважины в CSV) - сохранение скважин в формате :strong:`( *.csv )`;

* **Время** - отображается на графике зависимости:

  * Секунды;
  * Минуты;
  * Часы;
  * Дни;
  * Года;

* **Набл.величина** - в этом поле выбирается то, что накапливалось в скважинах. Например, если
  выбран напор, то будет показаны набл. скважины, в которых копился напор.  