Панель управления — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# Панель управления

На (Рис. 20.2.1) представлена панель управления 2D редактора.

Панель управления 2D редактора

На панели управления расположены:

> - команды выбора режима работы 2D редактора;
> - команды выбора типа создаваемого объекта;
> - дополнительные опции.

Управлять видимостью панели можно с помощью команды «Панель управления 2д редактора» меню 2D редактора (Рис. 20.2.2). Вызвать меню можно нажатием правой клавиши мыши вблизи окна редактирования геометрии (2D редактора).

Команда управления отображением панели управления 2D редактора

Если панель управления 2D редактора скрыта, показать ее можно с помощью команды |show_creating_picking_panel| («Показать панель создания объектов») ленты (Рис. 20.2.3).

Команда для отображения панели управления 2D редактора в ленте

## Настройки панели управления

Меню панели управления

С помощью команд меню панели управления (Рис. 20.2.1.1) можно:

> - «Изменить межкнопочное расстояние»:

>   > На (Рис. 20.2.1.2) представлен диалог для изменения межкнопочного расстояния. В данном диалоге необходимо задать новое значение, соответствующее расстоянию между кнопками панели управления.

>   > Диалог изменения межкнопочного расстояния панели управления

> - «Добавить/удалить кнопки на панель»:

>   > На (Рис. 20.2.1.3) представлен диалог для изменения наполнения панели управления.

>   > Диалог изменения наполнения панели управления

>   > В данном диалоге с помощью |check|/|uncheck| необходимо указать, какие команды отображать на панели управления.

## Дополнительный функционал

Для удобства перемещения по подслоям выбранного модельного слоя на панель управления вынесен специальный переключатель (Рис. 20.2.2.1).

Опция панели управления для перемещения по подслоям модельного слоя

Надпись «Все» означает, что в окне 2D редактора будут отображены все «приписанные» ему объекты. Надпись «Подсл. <N>» означает, что будут отображены только объекты, «приписанные» к N-му подслою.