.. toctree::

.. include:: RESOURCE.rst

.. index:: Просмотр результатов расчета

=======================================
Просмотр результатов расчета
=======================================

В процессе расчета модели формируется распределенная двоичная файловая база данных.  
   
База данных представляет собой набор из *N* двоичных файлов, где *N* - число ядер, на которых производился расчет модели. 
В случае однопроцессорного расчета база данных состоит из одного файла.

---------------------------------------
Особенности хранения результатов
---------------------------------------

В результатах расчета всегда присутствует головной файл :strong:`info.bin`, 
в котором содержится общая информация о расчете. 

Структура пути для записи результатов каждой задачи одинаковая:
		
**"Рабочая директория\\Имя проекта\\Имя варианта\\директория результатов расчета".**
		
Пример такого пути: 
		
**"Task\\Intrusion\\IntrusionVar1\\0055__08_31_03__2021-02-09".**

В нем:

* «Task» - Рабочая директория;
* «Intrusion» - имя проекта;
* «IntrusionVar1» - имя проекта;
* «0055__08_31_03__2021-02-09» - имя директории с результатами. Формируется в начале расчета по правилу
  (номер расчета, время начала расчета, дата начала расчета).

Так же в рабочей директории всегда в процессе расчета формируется файл «Open_Last_Task.bat».
При нажатии на него открывается проводник и происходит быстрый доступ к результатам последнего расчета.

----------------------------------------------
Загрузка и выбор результатов для отображения
----------------------------------------------

^^^^^^^^^^^
Загрузка
^^^^^^^^^^^

Открыть результаты расчета в постпроцессоре можно несколькими способами: 

  * нажать «Открыть результаты расчета» в новом окне на консоли расчета, запущенного из препроцессора;
  
    .. figure:: pictures\\res_editor\\open_rez.png
             :align: center
             :scale: 85%
             
             Окно консоли расчета
  
  * загрузить «**info.bin**»  с помощью команды |load_bin| ленты;
  
  * перетащить файл «**info.bin**» из проводника в препроцессор. 

.. figure:: pictures\\start_strip.png
             :align: center
             :scale: 85%
             
             Команда для загрузки результатов расчета в ленте

.. _rez_ref:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Навигатор по результатам
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             
На :numref:`(Рис. %s)<results_window_image>` представлено рабочее окно постпроцессора 
после загрузки файла :strong:`info.bin`.  
Центральную часть рабочего окна занимает навигатор.
 
.. _results_window_image:
.. figure:: pictures\\window_results.png
             :align: center
             :scale: 85%
             
             
С помощью навигатора можно перейти к просмотру результатов расчета 
(если они есть в распределенной файловой базе данных), 
представленных в различном виде: 

  * :ref:`Водный баланс<water_budget_ref>` - вкладка активна, водный баланс по различным статьям в расчете
    всегда записывается в результаты расчета;
  
  ..
  
  * :ref:`Массовый баланс<mass_budgets_ref>` - вкладка активна только в результатах расчета миграционных задач;
  
  ..
  
  * :ref:`Разрезы<section_ref>` - вкладка активна если в модели были заданы обьекты :ref:`разрезы<section>`
    и они попали внутрь модели;
  ..  
    
  * :ref:`2D Визуализация<isocontour_ref>` - вкладка активна, 
    если в базе данных результатов есть данные о величинах, которые были заданы во вкладке
    "Параметры модели"-> :ref:`Записи основных величин<cp_out>`;
   
  .. 
   
  * :ref:`3D Визуализация<3dvis_ref>` - вкладка активна всегда, в ней отображается трехмерная модель,
    построенная на базе концептуальной. Так же дополнительно можно визуализировать результаты,  
    если в базе данных есть данные о величинах, которые были заданы во вкладке
    **Параметры модели**-> :ref:`Записи основных величин<cp_out>`; или же 
    если были заданы выдачи изоповерхностей/изообъемов/линий траекторий;
  
  ..
  
  * :ref:`Наблюдательные скважины<observation_borehole_ref>` - вкладка активна, 
    если в модели были заданы :ref:`наблюдательные скважины<observation_borehole>` и в них были накоплены
    значения соответствующих величин в процессе расчета;
  
  ..
  
  * :ref:`Баланс по зонам и другим объектам<balance_zone_ref>` - вкладка активна, 
    если в модели были заданы :ref:`зоны водного баланса<observation_zone>` и в них были накоплены значения 
    водного баланса по различным статьям.
  

.. _info_bin_ref:


Если выбрать пункт «Информация» в навигаторе,
то можно посмотреть краткую справку о содержимом файла :strong:`info.bin` :numref:`(Рис. %s)<info_bin_image>` 
  

.. _info_bin_image:
.. figure:: pictures\\info_bin.png
             :align: center
             :scale: 85%
             
             Краткая сводка по расчету

В окне представлена информация о расчете, включенных процессах, компонентах и сетке.

.. note::
    Любой активный пункт из навигатора доступен также на панели вкладок рабочего окна. 


       