22. Привязка объектов — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 22. Привязка объектов

При создании концептуальной модели некоторые объекты привязаны ко всей модели, а некоторые могут быть привязаны к конкретным модельным слоям или подслоям:

Рисунок 22.1 - Привязка объектов к модельным слоям (подслоям)

В рамках сеточной модели это означает, что присвоение признака объекта той или иной ячейке сетки происходит, если номер слоя ячейки совпадает с заданным в «привязке» объекта.

Изменить привязку объектов можно через контекстное меню 2D редактора (Рис.22.2).

Рисунок 22.2 - Команда привязки объектов в контекстном меню окна 2D редактор

## 22.1. Особые случаи

### 22.1.1. Контур области моделирования

Контур области моделирования всегда привязан к модели, т.е. ко всем модельным слоям. Его привязку невозможно изменить.

### 22.1.2. Реки и водоемы

Если привязать сегмент реки к слою, используя контекстное меню, а затем в диалоге управления параметрами сегмента реки изменить тип привязки (в поле «Способ установки в сеточную модель») на привязку «В первый слой», «По дну», то заданная ранее привязка использоваться не будет.

Рисунок 22.1.2.1 - Диалог управления параметрами водоемов

- В случае выбора «В первый слой»:

  > - Если река привязана к слою, то будут рассматриваться самые верхние ячейки данного слоя.
  > - Если река привязана к модели, то будут рассматриваться самые верхние ячейки первого слоя.

- В случае выбора «По дну» рассматриваются ячейки, соответствующие заданной привязке, но с дополнительным ограничением - абсолютная отметка дна (река или водоем, дрена) или отметка уровня( река или водоем без отрыва уровня) находятся между верхней и нижней гранью ячейки.

Если река привязана к модели и существуют породы, то становятся доступными следующие экзотические опции:

- «На нижней отметке породы» - река устанавливается в самые нижние ячейки модели, которые принадлежат указанной в поле Порода геол.тела породе.

Рисунок 22.1.2.2 - Установка реки в нижние ячейки породы

- «На верхней отметке породы» - река устанавливается в самые верхние ячейки модели, которые принадлежат указанной в поле Порода геол.тела породе.

Рисунок 22.1.2.3 - Установка реки в верхние ячейки породы

В поле Порода геол.тела выбирается порода, в ячейках которой будет производится установка реки с учетом опций «На нижней отметке породы»/«На верхней отметке породы» из поля Способ установки в сеточную модель.

### 22.1.3. Эвапотранспирация и инфильтрация

Эвапотранспирация и инфильтрация используют собственную привязку и устанавливаются в сеточную модель автоматически в самый верхний слой или подстраиваются под уровень грунтовых вод.

### 22.1.4. Зона свойств

В зоне свойств задается «Способ установки» в сеточную модель:

> - «По привязке» - поиск ячеек для установки свойств из зоны производится с учетом заданной в зоне привязки.
> - «По породе» - поиск ячеек для установки свойств из зоны производится только по ячейкам, принадлежащим породе, выбранной в поле «Порода» .

### 22.1.5. Полигон заданной породы

В зоне свойств задается «Способ установки» в сеточную модель:

> - «По привязке» - поиск ячеек для установки признака породы, выбранной в поле «Порода», производится с учетом заданной в зоне привязки.
> - «Название одной из заданных пород» - поиск ячеек для установки признака породы, выбранной в поле «Порода», производится только по ячейкам, принадлежащим выбранной породе.

### 22.1.6. Водозаборные скважины

В водозаборных скважинах задается «Положение фильтра» для выбора того, как скважина будет установлена в сеточную модель:

> - «По привязке» - поиск ячеек для установки скважины производится с учетом заданной в скважине привязки.
> - «По координате Z» - поиск ячеек для установки, чьи центры находятся в заданных интервалах фильтра. Интервалы задаются в секции «Положение фильтра А.О.» в колонках «Z1» и «Z2»
> - «По глубинному интервалу - поиск ячеек для установки, чьи глубины (отсчитанные от рельефа) находятся в заданных глубинах фильтра. Интервалы задаются в секции «Глубина фильтра» в колонках «Z1» и «Z2»

### 22.1.7. Наблюдательные скважины

В наблюдательных скважинах задается «Положение фильтра» для установки в сеточную модель:

> - «По привязке» - поиск ячеек для установки набл.скважины производится с учетом заданной в набл.скважине привязки.
> - «С помощью детальной установки по слоям» - игнорируется стандартная привязка набл.скважины, и используются данные из таблицы секции «Детальная установка по слоям» и соответствующие веса по слоям
> - «По координате Z» - поиск ячеек для установки производится только по ячейкам, чьи центры находятся в заданных интервалах фильтра. Интервалы задаются в секции «Параметры фильтра» в колонках «Верх А.О. фильтра» и «Низ А.О. фильтра»
> - «По породе» - поиск ячеек для установки набл.скважины производится только по ячейкам,принадлежащим выбранной породе (в поле «Порода»). Данная опция доступна только если в модели есть заданные во вкладке «Порода» породы.