.. toctree::

.. index:: Введение

=========================
Введение
=========================


---------------------------------
О программном комплексе
---------------------------------

*ПК (Программный комплекс) НИМФА* – инновационный программный продукт
для моделирования тепло-массопереноса в подземных водах
с учетом переменной плотности флюидов. 
Программный комплекс НИМФА является оптимальным для гидрогеологических расчетов 
с целью обоснования безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов (ЯРОО), 
а также свалок твердых бытовых отходов (ТБО), 
промышленных водоемов-накопителей и т.д.

В расчетах учитываются следующие процессы:

  * фильтрация;
  * миграция;
  * переменная влагонасыщенность;
  * переменная плотность;
  * двухфазная фильтрация;
  * гидродинамическая дисперсия;
  * сорбция;
  * молекулярная диффузия; 
  * радиоактивный распад;
  * поверхностный сток.

За счет использования высокопараллельных вычислений 
в ПК НИМФА можно создавать сеточные модели,
содержащие десятки миллионов ячеек, и выполнять расчеты в приемлемые сроки.
Уникальная технология распараллеливания позволяет проводить 
весь цикл расчета в параллельном режиме: 

  * построение сеточной модели; 
  * сборка матрицы системы;
  * решение системы уравнений.

Гибкое управление сеткой позволяет детализировать сложные 
техногенные условия на рассчитываемой территории:

  * треугольные, четырехугольные, многоугольные сетки в 2D;
  * неструктурированные призматические сетки в 3D;
  * сгущение и разрежение сеток у заданных точек, полилиний, полигонов;
  * дробление 2D и 3D сеток.

Изначально ПК НИМФА создавался для расчета «тяжелых» трехмерных задач, 
но его можно использовать и для решения модельных
двумерных и одномерных задач.

ПК НИМФА состоит из двух программ:
    
    * Программное средство (ПС) НИМФА - расчетная программа, работающая
      как на персональных компьютерах, так и на суперЭВМ;

    * Препостпроцессор *NMC²* (*Nympha Model Creator-Compiler*), 
      предназначенный для подготовки концептуальной модели 
      и последующей обработки результатов ее расчета.


---------------------------------
О документации
---------------------------------

Данное руководство пользователя написано на цифровой продукт Логос Гидрогеология для версии 5.3.21.4, который является наследником ПК НИМФА. Для версий ниже оно частично неприменимо из-за добавления новых функций и изменения некоторых названий

Все описанные функции, за исключением некоторых, присутствуют в обоих продуктах. Если же содержимое какого-либо раздела данного руководства пользователя относится к конкретной программе, об этом будет сделано соответствующее замечание ("Только в цифровом продукте Логос Гидрогеология" / "Только в ПК НИМФА").

---------------------------------
Отказ от ответственности
---------------------------------

Описание программы и препостпроцессора
может быть изменено без предварительного уведомления.
Разработчики не несут ответственности за ошибки, присутствующие в описании. 
Некоторые картинки, названия и описания могут не 
соответствовать заявленной версии препостпроцессора, 
т.к. препостпроцессор находится на стадии разработки. 

.. include:: nympha_tech_support.rst