
.. _binding:

.. index:: Привязка объектов

===============================
Привязка объектов
===============================

При создании концептуальной модели 
некоторые объекты привязаны ко всей модели, 
а некоторые могут быть привязаны к конкретным модельным слоям или подслоям:

.. figure:: pictures\\assigning_objects.png
            :align: center
            :scale: 70%

            Привязка объектов к модельным слоям (подслоям)
              
В рамках сеточной модели это означает, 
что присвоение признака объекта той или иной
ячейке сетки происходит, если номер слоя ячейки 
совпадает с заданным в "привязке" объекта. 
 
:ref:`Изменить привязку<binding_dialog>` объектов можно через контекстное меню
2D редактора :numref:`(Рис.%s)<bind_image>`.

.. _bind_image:     
.. figure:: pictures\\binding.png       
            :align: center
            :scale: 70%

            Команда привязки объектов в контекстном меню окна *2D редактор*
            
--------------------------------
Особые случаи
--------------------------------

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Контур области моделирования
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Контур области моделирования всегда привязан к модели, 
т.е. ко всем модельным слоям. Его привязку невозможно изменить. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Реки и водоемы
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Если привязать сегмент реки к слою, используя контекстное меню, 
а затем в диалоге управления параметрами сегмента реки
изменить тип привязки (в поле «Способ установки в сеточную модель») на привязку «В первый слой», «По дну»,
то заданная ранее привязка использоваться не будет.


.. figure:: pictures\\binding_in_riv.png    
            :align: center
            :scale: 70%

            Диалог управления параметрами водоемов
     
* В случае выбора «В первый слой»:

   * Если река привязана к слою, то будут рассматриваться самые верхние ячейки данного слоя.
   * Если река привязана к модели, то будут рассматриваться самые верхние ячейки первого слоя.
   
* В случае выбора «По дну» рассматриваются ячейки, соответствующие заданной привязке, но с дополнительным ограничением -
  абсолютная отметка дна (река или водоем, дрена) или отметка уровня( река или водоем без отрыва уровня) находятся
  между верхней и нижней гранью ячейки.

Если река привязана к модели и существуют породы, то становятся доступными следующие
экзотические опции:

* «На нижней отметке породы» - река устанавливается в самые нижние ячейки модели, которые
  принадлежат указанной в поле **Порода геол.тела** породе.

.. figure:: pictures\\river_soil_bottom.png    
            :align: center
            :scale: 70%

            Установка реки в нижние ячейки породы

* «На верхней отметке породы» - река устанавливается в самые верхние ячейки модели, которые
  принадлежат указанной в поле **Порода геол.тела** породе.

.. figure:: pictures\\river_soil_top.png    
            :align: center
            :scale: 70%

            Установка реки в верхние ячейки породы
  
В поле **Порода геол.тела** выбирается порода, в ячейках которой будет производится установка реки
с учетом опций «На нижней отметке породы»/«На верхней отметке породы» из поля
**Способ установки в сеточную модель**.
  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Эвапотранспирация и инфильтрация
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  
Эвапотранспирация и инфильтрация используют собственную привязку и устанавливаются
в сеточную модель автоматически в самый верхний слой или подстраиваются под уровень грунтовых вод.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Зона свойств
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

В зоне свойств задается «Способ установки» в сеточную модель:

   * «По привязке» - поиск ячеек для установки свойств из зоны производится с учетом заданной в зоне привязки.
   * «По породе» - поиск ячеек для установки свойств из зоны производится только по ячейкам, 
     принадлежащим породе, выбранной в поле «Порода» .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Полигон заданной породы
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

В зоне свойств задается «Способ установки» в сеточную модель:

   * «По привязке» - поиск ячеек для установки признака породы, выбранной в поле «Порода», производится с учетом заданной в зоне привязки.
   * «Название одной из заданных пород» - поиск ячеек для установки признака породы, выбранной в поле «Порода», 
     производится только по ячейкам, принадлежащим выбранной породе.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Водозаборные скважины
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^     

В водозаборных скважинах задается «Положение фильтра» для выбора того, как скважина
будет установлена в сеточную модель:

   * «По привязке» - поиск ячеек для установки скважины производится с учетом заданной в скважине привязки.

   * «По координате Z» - поиск ячеек для установки, чьи центры находятся в заданных интервалах фильтра. Интервалы задаются
     в секции «Положение фильтра А.О.» в колонках «Z1» и «Z2»
     
   * «По глубинному интервалу - поиск ячеек для установки, чьи глубины (отсчитанные от рельефа) находятся в заданных глубинах фильтра. Интервалы задаются
     в секции «Глубина фильтра» в колонках «Z1» и «Z2»

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Наблюдательные скважины
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

В наблюдательных скважинах задается «Положение фильтра» для установки в сеточную модель:

   * «По привязке» - поиск ячеек для установки набл.скважины производится с учетом заданной в набл.скважине привязки.
   
   * «С помощью детальной установки по слоям» - игнорируется стандартная привязка набл.скважины, и используются данные из таблицы секции «Детальная установка по слоям» и соответствующие веса по слоям
   
   * «По координате Z» - поиск ячеек для установки производится только по ячейкам, чьи центры находятся в заданных интервалах фильтра. Интервалы задаются
     в секции «Параметры фильтра» в колонках «Верх А.О. фильтра» и «Низ А.О. фильтра»
     
   * «По породе» - поиск ячеек для установки набл.скважины производится только по ячейкам,принадлежащим выбранной породе (в поле «Порода»).
     Данная опция доступна только если в модели есть заданные во вкладке «Порода» породы.
  