.. index:: создание проекта с помощью мастера

.. include:: RESOURCE.rst

.. _master_ref:

======================================
Создание проекта с помощью мастера
======================================

В препроцессоре реализовано создание проекта при помощи мастера

Вызвать диалог для создания проекта "С помощью мастера" можно двумя способами:

  1. командой |new| («Создать новый гидрогеологический проект»), 
     расположенной на  :ref:`панели вкладок<tabbar_main_ref>` 
     рабочего окна препостпроцессора
     :numref:`(Рис. %s)<tabbar_new_project_button_image1>`:
     
     .. _tabbar_new_project_button_image1:
     .. figure:: pictures\\reconstruction\\new_project.png
         :align: center
         :scale: 100%
    
         Команда для вызова диалога создания нового проекта на панели вкладок
     

  2. комбинацией клавиш «Ctrl+N».

После произведенных действий на экране появится окно диалога 
для создания нового проекта 
:numref:`(Рис. %s)<create_new_project_dialog_image2>`.
В диалоге необходимо указать:

  
  * «Имя проекта» - может состоять из латинских букв, цифр и символов «_» и «-»;
  * «Размерность проекта»: 3D;
  * «Создать проект»: в раскрывшемся списке выбрать "С помощью мастера";
  * нажать кнопку "Создать".
  
  
    .. _create_new_project_dialog_image2:
    .. figure:: pictures\\master\\create_new_project_dialog.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Диалог для создания нового проекта
     
На экране препроцессора появится окно "Создание тестовой модели", в котором необходимо задать моделируемый процесс *Стационарная фильтрация* (не меняется во времени) или *Нестационарная фильтрация* (рассчитывается в начале каждого шага по фильтрации).

   .. figure:: pictures\\master\\model_process.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Окно задания моделируемых процессов
     
После выбора моделируемого процесса нажмите кнопку "Вперед". На экране появится окно мастера, в котором необходимо задать параметры стресс-периода:

 * "Количество стресс-периодов";
 * "Длина периода" - задается протяженность стресс-периода в заданных единицах измерения времени.

   .. figure:: pictures\\master\\stress_period.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Окно задания стресс-периодов
         
Далее нажмите кнопку "Вперед". На экране появится окно мастера, в котором неодходимо задать "Слои и поверхности раздела":

 * в поле "Количество слоев" необходимо ввести количество модельных слоев;
 * в таблице для каждого слоя (если из задано было несколько) указать нужное количество подслоев (число подслоев, на которое делится выбранный слой) и значение кровли для каждого слоя;
 * в поле "Подошва модели" указать значение абсолютной отметки для подошвы последнего слоя.

 
   .. figure:: pictures\\master\\layers.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Окно задания слоев и поверхности раздела
         
После того, как были заданы все параметры для "Слои и поверхности раздела" нажмите кнопку "Вперед". На экране появится окно мастера, в котором необходимо задать "Границы модели".        
Подробнее об этом рассказано в :ref:`создание прямоугольника<polygon>`. 

   .. figure:: pictures\\master\\conture.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Окно задания границ модели
         
Далее нажмите кнопку "Вперед". На экране появится окно задания параметров поверхностной сетки.
Подробнее об этом рассказано в :ref:`Контур области моделирования<contour>`.    
    
   .. figure:: pictures\\master\\mesh.png 
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Окно задания поверхностной сетки   

После задания параметров контура области моделирования нажмите кнопку "Вперед". На экране появится окно с "Фильтрационными свойствами". Если в модели присутствуют :ref:`Породы<soil_editor>`, то для них в таблице необходимо задать:

 * "Гор.коэф.фильтрации (KH)", [м/сут]; 
 * "Верт. анизотропия (VANI)".
 
Если же в модели присутствует только одна порода, то в контекстном меню таблицы по правой кнопке мыши с помощью команды "Удалить строку" можно удалить строку. 

   .. figure:: pictures\\master\\filtr_property.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Окно задания фильтрационных свойств 
         
Задав данные нажмите кнопку "Вперед". На экране появится окно "Шаблоны расположения источников". Выберите один шаблон из предложенных вариантов. 


   .. figure:: pictures\\master\\source.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Окно задания шаблонов расположения источников
 
 
После выбора нужного шаблона нажмите кнопку "Вперед". На экране появятся объекты и параметры из ранее выбранного шаблона. Задайте значения параметров источников и нажмите кнопку "Создать модель".

   .. figure:: pictures\\master\\source_params.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Окно задания параметров источников
                 
После успешной подготовки модели в центральном окне отображается :ref:`навигатор<navigation_widget_ref>`. Переходим во вкладку **Слои**.


На :numref:`(Рис. %s)<model_create>` представлено окно "2D редактор", в котором отображена подготовленная с помошью мастера модель. 

.. _model_create:    
.. figure:: pictures\\master\\2d_editor.png
         :align: center
         :scale: 100%
        
         Полученная модель в окне двумерного редактора  