46. Баланс по зонам и другим объектам — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 46. Баланс по зонам и другим объектам

Если в модели были заданы зоны водного баланса, то результаты расчета будут содержать данные по ним - входящие в зону и выходящие из зоны потоки воды.

Также в результаты расчетов могут быть включены входящие и выходящие водные потоки рек и водоемов, если во вкладке Параметры модели, в «Водный баланс» была включена опция «Детализация по рекам и водоемам» (Рис.46.1).

> Рисунок 46.1 - Настройки параметров водного баланса

На (Рис.46.2) представлено окно для просмотра выходящих и входящих в зону потоков воды:

> Рисунок 46.2 - «Баланс по зонам и другим объектам» на панели вкладок

Переключение между тем, в каких объектах (зоны, реки, водоемы) отображаются входящие и выходящие водные потоки производится в ленте, в списке «Обьекты вод. баланса». Доступные варианты ( в зависимости от того, какие объекты были в модели):

> - «Зоны водного баланса»;
> - «Водоем»;
> - «Река».

Переключение времени, на которое отображаются входящие и выходящие водные потоки, производится в ленте, в разделе «Управление» в списке «Время».

## 46.1. Балансовые зоны

Переключение зоны, в которой отображаются входящие и выходящие водные потоки, производится в ленте, в разделе «Управление» в списке «Объекты». В данном списке представлены имена всех балансовых зон, заданных в модели.

В диалоге представлен водный баланс по зоне. Область отображения может состоять из нескольких окон:

- Окно с таблицей водного баланса по зоне содержит информацию, таблицу и опции отображения:

  > - В окне показано название зоны, время на которое отображается баланс и привязка модели

  > - Таблица со следующими статьями баланса по зоне:

  >   > - «Водоем» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы водоемы;
  >   > - «Емкост. запасы» - суммарное количество воды которое поступает или убывает из всех ячеек сетки за счет сжатия порового пространства;
  >   > - «Переток через бок. поверхность» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из боковых граней граничных ячеек зоны;
  >   > - «Переток через верхн. поверхность» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из нижних граней граничных ячеек зоны;
  >   > - «Переток через нижн. поверхность» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из нижних граней граничных ячеек зоны;
  >   > - «Инфильтрация» - количество воды, входящее в систему. Собирается из ячеек, где задано инфильтрационное питание;
  >   > - «Эвапотранспирация» - количество воды, уходящее из системы. Собирается из ячеек, где задана эвапотранспирация;
  >   > - «Сегмент реки» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы реки;
  >   > - «Сумма» - суммарных баланс по всем статьям в зоне.

  >   Число строк в таблице - N + 1. Где N - число слоев в модели. В последней строке приводятся суммарные значения балансов в зоне по конкретной статье во всех слоях.

  >   Значения балансов каждого зоны собраны (просуммированы) по ячейкам, в которых находится конкретная зона.

  > - Таблица с интегральными значениями потоков. В данной таблице один заголовок:

  >   > - «ВСЕГО» - масса воды, поступающая в модель и уходящая из неё.

  > - Под таблицей отображается «Относительная ошибка баланса». Чем меньше данное число тем лучше. В балансовой зоне должно выполняется равенство выход и вход потока.

  > - Чтобы показать все строки с нулями в таблице необходимо поставить галочку в опцию «Показывать нулевые элементы водного баланса»

  > - Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса по зонам в [м³/сут] вместо [кг/сут] необходимо поставить галочку в опцию «Показывать водный баланс в м³/сут». Применение данной опции имеет смысл только для задач с постоянной плотностью.

- Окно «Диаграммы»:

  > В данном окне отображаются диаграммы входящих и выходящих водных потоков. Отображение проивзодится в двух графиках:

  > > - Диаграмма по слоям - в этой диаграмме показываются значения водных потоков по всем статьям из таблицы, но относительно слоя, выбранного в списке «Слой»;

  > >   Рисунок 46.1.1 - Диаграмма по слоям

  > > - Диаграмма по элементам водного баланса - в этой диаграмме показываются значения водных потоков по всем слоям модели, но относительно объекта, выбранного в списке «Элемент водного баланса»:

  > >   - «Переток через бок.поверхность» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из боковых граней граничных ячеек зоны;

  > >   - «Скважина» - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы скважины;

  > >   - «Сумма» - суммарное значение водных потоков по всем слоям модели.

## 46.2. Баланс по водоемам

Перейти к отображению данных водного баланса в водоемах (Рис.46.2.1) и сегментах рек (Рис.46.3.1) можно через команду ленты в группе «Режим отображения» (выделена красной рамкой).

Рисунок 46.2.1 - Водный баланс (Водоем)

Область отображения водного баланса по водоемам может состоять из нескольких окон:

> - Окно с таблицами, содержащее:

>   > - таблица «Водоемы 3-го рода с переходом во 2-й род» - баланс по водоемам;
>   > - таблица «Водоемы 3-го рода» - баланс по водоемам без отрыва уровня;
>   > - таблица «Дрены» - баланс по площадным дренам.

>   > Примечание

>   > Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса по зонам в [м³/сут] вместо [кг/сут] необходимо поставить галочку в опцию «Показывать водный баланс в м³/сут». Применение данной опции имеет смысл только для задач с постоянной плотностью.

>   > Значения балансов каждого водоема собраны (просуммированы) по ячейкам, в которых находится конкретный водоем.

> - Окно со столбчатой диаграммой, в которой отображены водные потоки по водоемам

- Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса по зонам в [м³/сут] вместо [кг/сут] необходимо поставить галочку в опцию «Показывать водный баланс в м³/сут». Применение данной опции имеет смысл только для задач с постоянной плотностью.

## 46.3. Баланс по рекам

Рисунок 46.3.1 - Водный баланс (Сегмент реки)

Область отображения водного баланса по сегментам реки может состоять из нескольких окон:

> - Окно с таблицами, содержащее:

>   > - таблица «Сегменты линейных рек 3-го рода с переходом во 2-й род» - баланс по сегментам рек;
>   > - таблица «Сегменты линейных рек 3-го рода» - баланс по сегментам рек без отрыва уровня;
>   > - таблица «Дрены» - баланс по линейным дренам.

>   > Примечание

>   > Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса по зонам в [м³/сут] вместо [кг/сут] необходимо поставить галочку в опцию «Показывать водный баланс в м³/сут». Применение данной опции имеет смысл только для задач с постоянной плотностью.

>   > Значения балансов каждого сегмента реки собраны (просуммированы) по ячейкам, в которых находится конкретный сегмент реки.

> - Окно со столбчатой диаграммой, в которой отображены водные потоки по рекам

Примечание

В случае если сегменты рек или водоемов были сгрупированны в группу , то в таблице будут показаны входящие и выходящие потоки по этой группе.