3D сцена — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 3D сцена

После подготовки модели в двумерном редакторе можно посмотреть на ее трехмерный вид с некоторыми объектами (реки, водоемы, скважины), которые отображаются в дереве объектов визуализации. Чтобы начать построение трехмерной модели, следует нажать ленты. Процесс построения занимает некоторое время, поэтому при обновлении объектов (контуры, поверхности и др.) автоматическое обновление в области отображения производиться не будет. Для перестройки 3D модели необходимо подтверждение.

## Основные команды

На (Рис. 4.6.1.1) представлен вид ленты, когда препостпроцессор работает в режиме работы с 3D сценой. В (таблице 4.6.1.1) приведены основные команды ленты для работы с 3D сценой.

Команды для работы с 3D сценой в ленте

Команды ленты для работы с 3D сценой
Tree | дерево объектов 3D модели
| задать габариты модели
2D | запретить поворот, масштабирование
3D | разрешить поворот, масштабирование
| центрировать
| вернуться к предыдущему виду
| следующий вид
| включить режим просмотра/выбора
| включить режим перемещения мышкой
| включить режим поворота мышкой
| выбрать скважину рамкой
| включить режим работы с аннотациями
| вид на модель с оси OX
| вид на модель с оси OY
| вид на модель с оси OZ
| сохранить вид на модель в формате *.png
| сохранить видео вращения модели в формате *.gif
| масштабирование по z

При нажатии команды ленты открывается диалог (Рис. 4.6.1.2), в котором можно задать минимальные и максимальные значения области, в которой происходит визуализация модели.

Диалоговое окно задания габаритов модели

Для удобства существуют опции автоматического выбора габаритов. При наличии соответствующих геологических объектов можно задать габариты: по скважинам, по областям распространения, по объектам сцены (Рис. 4.6.1.3) Для их определения будут использованы (x,y,z) активного набора объектов.

Диалоговое окно задания габаритов

При нажатии команды открывается диалог (Рис. 4.6.1.4).

Диалоговое окно для записи видео

В нём необходимо задать:

> 1. Имя файла для сохранения;
> 2. Общее число кадров;
> 3. Кадров в секунду - число кадров в секунду;
> 4. Формат файла (gif/mpeg).

## Команды меню

Меню сцены

В меню сцены основными командами являются:

> - Изменить цвет фона. Для изменения цвета фона предлагается выбрать цвет из основной палитры;

> - Установить вспомогательный центр вращения. Вспомогательный центр позволяет вращать сцену относительно выбранной точки;

> - Виз.настройки. Команды , , , и для удобства продублированы из команд ленты.

> - Создание объектов:

>   - Создать скважины;
>   - Создать точки;
>   - Создать абстрактные разрезы - используется для построение единого геологического разреза разных геологических моделей, полученных в одном проекте;

> - Измерить расстояние. В этом режиме между выбранными точками отображается линейка, измеряющая расстояние;

> - «Крестовое» сечение. «Крестовое» сечение позволяет смотреть объекты в разрезе (Рис. 4.6.2.2). Клавиши G, H вращают сечение;

>   «Крестовое» сечение

> - Аннотации. Аннотации содержит соответствующее меню для работы с аннотациями.

## Дерево визуализации

Меню сцены

Основными параметрами дерева визуализации являются:

> - Параметр скрытия/отображения осей;
> - Размер шрифта подписей осей;
> - Размеры главных отметок на осях;

> > Главные отметки осей с размерами 3 и 5

> - Размеры вспомогательных отметок на осях;

> > Вспомогательные отметки осей с размерами 2 и 4

> - Количество цифр после запятой;
> - Количество главных отметок на осях;

> > Главные отметки осей с размерами 3 и 5

> - Количество вспомогательных отметок на осях;

> > Вспомогательные отметки осей с размерами 2 и 4

> - Коэффициент расширения коробки осей;

> > Коробка осей с расширением 0.6 и 0.8

> - Параметр скрытия/отображения RGB-осей слева внизу;

> > RGB-оси

> - Параметр скрытия/отображения компаса справа вверху;

> > Компас

> - Параметр скрытия/отображения аннотаций;
> - Параметр отображения локальных координаты.

> > Отображение локальных координат