1. Введение — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 1. Введение

## 1.1. О программном комплексе

ПК (Программный комплекс) НИМФА – инновационный программный продукт для моделирования тепло-массопереноса в подземных водах с учетом переменной плотности флюидов. Программный комплекс НИМФА является оптимальным для гидрогеологических расчетов с целью обоснования безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов (ЯРОО), а также свалок твердых бытовых отходов (ТБО), промышленных водоемов-накопителей и т.д.

В расчетах учитываются следующие процессы:

> - фильтрация;
> - миграция;
> - переменная влагонасыщенность;
> - переменная плотность;
> - двухфазная фильтрация;
> - гидродинамическая дисперсия;
> - сорбция;
> - молекулярная диффузия;
> - радиоактивный распад;
> - поверхностный сток.

За счет использования высокопараллельных вычислений в ПК НИМФА можно создавать сеточные модели, содержащие десятки миллионов ячеек, и выполнять расчеты в приемлемые сроки. Уникальная технология распараллеливания позволяет проводить весь цикл расчета в параллельном режиме:

> - построение сеточной модели;
> - сборка матрицы системы;
> - решение системы уравнений.

Гибкое управление сеткой позволяет детализировать сложные техногенные условия на рассчитываемой территории:

> - треугольные, четырехугольные, многоугольные сетки в 2D;
> - неструктурированные призматические сетки в 3D;
> - сгущение и разрежение сеток у заданных точек, полилиний, полигонов;
> - дробление 2D и 3D сеток.

Изначально ПК НИМФА создавался для расчета «тяжелых» трехмерных задач, но его можно использовать и для решения модельных двумерных и одномерных задач.

ПК НИМФА состоит из двух программ:

> - Программное средство (ПС) НИМФА - расчетная программа, работающая как на персональных компьютерах, так и на суперЭВМ;
> - Препостпроцессор NMC² (Nympha Model Creator-Compiler), предназначенный для подготовки концептуальной модели и последующей обработки результатов ее расчета.

## 1.2. О документации

Данное руководство пользователя написано на цифровой продукт Логос Гидрогеология для версии 5.3.21.4, который является наследником ПК НИМФА. Для версий ниже оно частично неприменимо из-за добавления новых функций и изменения некоторых названий

Все описанные функции, за исключением некоторых, присутствуют в обоих продуктах. Если же содержимое какого-либо раздела данного руководства пользователя относится к конкретной программе, об этом будет сделано соответствующее замечание («Только в цифровом продукте Логос Гидрогеология» / «Только в ПК НИМФА»).

## 1.3. Отказ от ответственности

Описание программы и препостпроцессора может быть изменено без предварительного уведомления. Разработчики не несут ответственности за ошибки, присутствующие в описании. Некоторые картинки, названия и описания могут не соответствовать заявленной версии препостпроцессора, т.к. препостпроцессор находится на стадии разработки.

## 1.4. Техническая поддержка и сопровождение

Обращение к профильным специалистам производится направлением электронного письма с описанием проблемы/предложения по улучшению/вопроса по адресу mlsidorov@vniief.ru. Также обращение возможно по адресу nympha@logos-hydrogeology.ru.

При описании проблемы желательно прикладывать к текстовому пояснению:
  - снимки экрана
  - запись видео процесса работы с препроцессором когда произошла ошибка(по возможности)
  - модель в формате NMP
  - файлы с результатами(если проблема в постпроцессоре)