.. role:: underline
    :class: underline
 
.. index:: Баланс по зонам и другим объектам
 
.. _balance_zone_ref:

====================================================
Баланс по зонам и другим объектам
====================================================

Если в модели были заданы зоны водного баланса, 
то результаты расчета будут содержать данные по ним - входящие в зону и выходящие из зоны потоки воды. 

Также в результаты расчетов могут быть включены входящие и выходящие водные потоки рек и водоемов, если
во вкладке **Параметры модели**, в "Водный баланс" была включена опция "Детализация по рекам и водоемам" :numref:`(Рис.%s)<balance_zone21_image>`.

  .. _balance_zone21_image:
  .. figure:: pictures\\water_balance.png
            :align: center
            :scale: 70%
            
            Настройки параметров водного баланса

На :numref:`(Рис.%s)<balance_zone_image>` представлено окно для просмотра 
выходящих и входящих в зону потоков воды:

   .. _balance_zone_image:
   .. figure:: pictures\\balance_zone_widget.png
            :align: center
            :scale: 70%
            
            "Баланс по зонам и другим объектам" на панели вкладок

Переключение между тем, в каких объектах (зоны, реки, водоемы) отображаются входящие и выходящие водные 
потоки производится в ленте, в списке "Обьекты вод. баланса". 
Доступные варианты ( в зависимости от того, какие объекты были в модели):

    * "Зоны водного баланса";
    * "Водоем";
    * "Река".
           
            
Переключение времени, на которое отображаются входящие и выходящие водные потоки, производится в ленте, в
разделе "Управление" в списке "Время".           
            
----------------------------------------
Балансовые зоны
----------------------------------------

Переключение зоны, в которой отображаются входящие и выходящие водные потоки, производится в ленте, в
разделе "Управление" в списке "Объекты". В данном списке представлены имена всех балансовых зон, заданных
в модели.  
            
В диалоге представлен водный баланс по зоне.
Область отображения может состоять из нескольких окон:

* Окно с таблицей водного баланса по зоне содержит информацию, таблицу и опции отображения:

    * В окне показано название зоны, время на которое отображается баланс и привязка модели

    * Таблица со следующими статьями баланса по зоне:

        * **"Водоем"** - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы водоемы;
        * **"Емкост. запасы"** - суммарное количество воды которое поступает или убывает из всех ячеек сетки 
          за счет сжатия порового пространства;
        * **"Переток через бок. поверхность"** - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из боковых граней граничных ячеек зоны;
        * **"Переток через верхн. поверхность"** - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из нижних граней граничных ячеек зоны;
        * **"Переток через нижн. поверхность"** - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из нижних граней граничных ячеек зоны;
        * **"Инфильтрация"** - количество воды, входящее в систему. Собирается из ячеек, где задано инфильтрационное питание;
        * **"Эвапотранспирация"** - количество воды, уходящее из системы. Собирается из ячеек, где задана эвапотранспирация;
        * **"Сегмент реки"** - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы реки;
        * **"Сумма"** - суммарных баланс по всем статьям в зоне.
        
      Число строк в таблице - N + 1. Где N - число слоев в модели.
      В последней строке приводятся суммарные значения балансов в зоне по конкретной статье во всех слоях.      
      
      Значения балансов каждого зоны собраны (просуммированы) по ячейкам, в которых находится конкретная зона.
      
    * Таблица с интегральными значениями потоков. В данной таблице один заголовок:
    
        * **"ВСЕГО"** - масса воды, поступающая в модель и уходящая из неё.
    
    * Под таблицей отображается "Относительная ошибка баланса". Чем меньше данное число тем лучше.     
      В балансовой зоне должно выполняется равенство выход и вход потока.

    * Чтобы показать все строки с нулями в таблице необходимо поставить галочку в опцию "Показывать нулевые элементы водного баланса" 
     
    * Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса по зонам в [м³/сут] вместо [кг/сут]
      необходимо поставить галочку в опцию "Показывать водный баланс в м³/сут". 
      Применение данной опции имеет смысл только для
      задач с постоянной плотностью. 
  
* Окно "Диаграммы":  
    
    В данном окне отображаются диаграммы входящих и выходящих водных потоков.
    Отображение проивзодится в двух графиках:
    
        * **Диаграмма по слоям** - в этой диаграмме показываются значения водных потоков
          по всем статьям из таблицы, но относительно слоя, выбранного в списке "Слой";
          
          .. figure:: pictures\\diagramma_layer.png
            :align: center
            :scale: 70%
            
            Диаграмма по слоям
          
        * **Диаграмма по элементам водного баланса** - в этой диаграмме показываются значения водных потоков по всем слоям модели, но относительно объекта, выбранного в списке "Элемент водного баланса":
        
          * "Переток через бок.поверхность" - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из боковых граней граничных ячеек зоны;
          
            .. figure:: pictures\\diag_by_elem.png
                    :align: center
                    :scale: 50%
          
          * "Скважина" - количество воды, входящее или выходящее. Собирается из ячеек, где заданы скважины;
          
            .. figure:: pictures\\diag_by_elem1.png
                    :align: center
                    :scale: 50%          
          
          * "Сумма" - суммарное значение водных потоков по всем слоям модели.

            .. figure:: pictures\\diag_by_elem2.png
                    :align: center
                    :scale: 50%
                    
----------------------------------------
Баланс по водоемам
----------------------------------------
  
Перейти к отображению данных водного баланса в водоемах :numref:`(Рис.%s)<balance_zone1_image>`
и сегментах рек :numref:`(Рис.%s)<balance_zone2_image>` можно
через команду ленты
в группе "Режим отображения" (выделена красной рамкой).


.. _balance_zone1_image:
.. figure:: pictures\\balance_zone1_widget.png
            :align: center
            :scale: 70%
            
            Водный баланс (Водоем)

Область отображения водного баланса по водоемам
может состоять из нескольких окон:

    * Окно с таблицами, содержащее:            
        
 
        * таблица "Водоемы 3-го рода с переходом во 2-й род" - баланс по водоемам;
        * таблица "Водоемы 3-го рода" - баланс по водоемам без отрыва уровня;
        * таблица "Дрены" - баланс по площадным дренам.
 
        .. note:: Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса по зонам в [м³/сут] вместо [кг/сут]
                  необходимо поставить галочку в опцию "Показывать водный баланс в м³/сут". 
                  Применение данной опции имеет смысл только для
                  задач с постоянной плотностью. 
 
        Значения балансов каждого водоема собраны (просуммированы) по ячейкам, в которых находится конкретный водоем.

    * Окно со столбчатой диаграммой, в которой отображены водные потоки по водоемам    
        
* Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса по зонам в [м³/сут] вместо [кг/сут]
  необходимо поставить галочку в опцию "Показывать водный баланс в м³/сут". 
  Применение данной опции имеет смысл только для
  задач с постоянной плотностью.  

----------------------------------------
Баланс по рекам
----------------------------------------
    
.. _balance_zone2_image:
.. figure:: pictures\\balance_zone2_widget.png
            :align: center
            :scale: 70%
            
            Водный баланс (Сегмент реки)
 
Область отображения водного баланса по сегментам реки
может состоять из нескольких окон:

    * Окно с таблицами, содержащее:
    
        * таблица "Сегменты линейных рек 3-го рода с переходом во 2-й род" - баланс по
          сегментам рек;
        * таблица "Сегменты линейных рек 3-го рода" - баланс по сегментам рек без отрыва уровня;
        * таблица "Дрены" - баланс по линейным дренам.

        .. note:: Чтобы отображать значения потоков в таблице водного баланса по зонам в [м³/сут] вместо [кг/сут]
                  необходимо поставить галочку в опцию "Показывать водный баланс в м³/сут". 
                  Применение данной опции имеет смысл только для
                  задач с постоянной плотностью.  
          
        Значения балансов каждого сегмента реки собраны (просуммированы) по ячейкам, в которых находится конкретный сегмент реки.  
          
    * Окно со столбчатой диаграммой, в которой отображены водные потоки по рекам

.. note:: В случае если сегменты рек или водоемов :math:`A_1,A_2...A_N` были сгрупированны в группу :math:`B`, то в таблице будут показаны
          входящие и выходящие потоки по этой группе.
          
