23. Приоритет установки объектов — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 23. Приоритет установки объектов

Приоритет установки используется для корректной установки объектов одинакового типа в сеточную модель, например для моделирования многосвязных зон.

## 23.1. Задание приоритета

Приоритет может быть задан любым действительным числом. Задать приоритет установки выбранных объектов можно во вкладке Слои несколькими способами:

> - в колонке «Приоритет установки» «Дерева объектов слоя» или через «Контекстное меню» | «Изменить приоритет установки»;

> Рисунок 23.1.1 - Команда для задания приоритета установки объектов в контекстном меню дерева объектов

> - в окне 2D редактор через «Контекстное меню» | «Изменить приоритет установки».

> Рисунок 23.1.2 - Команда для задания приоритета установки объектов в контекстном меню окна 2D редактор

### 23.1.1. Объекты без приоритета

Отдельно стоит сказать об объектах без приоритета. Это:

- все точечные объекты
- все полилинейные объекты
- растры
- контур области моделирования
- балансовая зона
- абстрактный полигон

Для них задавать приоритет не нужно.

## 23.2. Использование приоритета в сеточной модели

Только полигональные объекты обладают приоритетом установки. Особенности трактовки приоритета полигональных объектов при установке в сеточную модель следующие:

> - В ячейки сеточной модели сначала устанавливаются объекты с наивысшим значением приоритета установки.

>   Приоритет установки у «KH=12» | Приоритет установки у «KH=3»

>   Тем самым остальные объекты данного типа с меньшим приоритетом рассматриваться не будут.

> - В случае одинаковых приоритетов в ячейку может попасть любой из объектов с одинаковым приоритетом.

>   Рисунок 23.2.1 - Объекты с одинаковым приоритетом

> - Если объекты имеют привязку к несуществующим слоям - то будет выведено сообщение, а объект установлен не будет.