14. Стресс-периоды — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# 14. Стресс-периоды

Проведение расчета невозможно без задания стресс-периодов (периодов моделирования). Период моделирования задается в таблице «Стресс-периоды», которая находится во вкладке Параметры модели.

Рисунок 14.1 - Красным выделен диалог задания стресс-периода

Для открытия данной таблицы необходимо в дереве Параметров модели, в элементе «Временные таблицы» выбрать одну из двух таблиц:

> 1. Стресс-периоды - таблица для задания стресс-периодов, в течение которых рассчитываются заданные процессы;
> 2. Установление УГВ - таблица для задания периода, в течение которого происходит установление уровня грунтовых вод (УГВ) в задачах ненасыщенной фильтрации.

## 14.1. Таблица стресс-периодов

Рисунок 14.1.1 - Таблица стресс-периодов

В таблице необходимо задать следующие данные:

- В столбце Дата,[д.м.г] автоматически прописывается дата, отсчитанная от даты из Дата начала расчета;
- В столбце Длина периода,[ед.изм.времени] задается протяженность стресс-периода в заданных единицах измерения времени;
- В столбце Сумма периодов до этого, [ед.изм.времени] автоматически суммируются предыдущие стресс-периоды до этого;
- В столбце Учет можно установить участие периода в расчетах;
- Если для периода поставить галочку в колонке Нестац., он будет рассчитываться как нестационарный и поле напоров будет рассчитываться в начале каждого шага по фильтрации;
- Каждый стресс-период может быть разбит на Число шагов [Фильтрация]. Это имеет смысл для нестац. фильтрации. Миграция при этом решается внутри каждого фильтрационного шага. Число шагов по миграции выбирается автоматически, исходя из условия устойчивости счета, заданного числа Куранта и заданных ограничений на шаг по времени;
- Величина шага, [ед.изм.времени] задается в соответствующем столбце таблицы;
- Комментарий - в данном столбце можно задать краткое текстовое описание периода.

Вне таблицы, внизу отображаются:

- Суммарное время моделирования - указана длина периода в единицах измерения, заданных в общих параметрах;
- Дата окончания расчета - указана вычисленная дата от Дата начала расчета, с учетом длин периодов, заданных в таблице.

Стресс-периоды можно создать:

1. вручную, нажав мышкой в поле таблицы или с помощью кнопки .

2. - с помощью диалога создания серии стресс-периодов.

   Рисунок 14.1.2 - Создание серии стресс-периодов

3. () - с помощью диалога создания стресс-периодов из времен, заданных в гидрогеологических объектах. Данная команда осуществляет поиск стресс-периодов, заданных в источниках (объектах), имеющихся в модели, в которых более детально заданы режимы работы и собирает из них таблицу стресс-периодов.

   Рисунок 14.1.3 - Создание стресс-периодов из гидрогеологических объектов

Примечание

- По умолчанию в новом проекте, в таблице задается один стресс-период, протяженностью 1 сутки.
- Столбцы Число шагов [Фильтрация] и Величина шага взаимозависимы. Меняя число шагов, автоматически расчитывается величина шага. И аналогично меняя величину шага, расчитывается число шагов внутри данного стресс-периода.

## 14.2. Расчет уровня грунтовых вод (УГВ)

Рисунок 14.2.1 - Таблица для расчета уровня грунтовых вод

Для некоторых задач ненасыщенной фильтрации необходимо сначала рассчитать положение УГВ. Сделать это можно, задав в таблице «Установление УГВ» следующие параметры:

> - Длина периода, [ед.изм.времени] - продолжительность периода на установление УГВ;
> - В столбце Сумма периодов до этого, [ед.изм.времени] автоматически суммируются предыдущие длины периодов до этого;
> - Число шагов [Фильтрация] - период в течении которого расчитывается установление УГВ, разбивается на число шагов, заданное в данной колонке;
> - Величина шага, [ед.изм.времени] задается в соответствующем столбце таблицы;
> - Комментарий - в данном столбце можно задать краткое текстовое описание периода .

Примечание

- В таблице всегда один период (по умолчанию его протяженность 100000 суток). Величину периода необходимо задавать большим числом, чтобы высота всасывания в процессе переставала меняться ( происходило установление )
- После расчета уровня грунтовых вод процесс фильтрации принудительно выключается. Задача превращается в задачу адвекции-диффузии на заданном поле скоростей фильтрации, если задана миграция.
- Столбцы Число шагов [Фильтрация] и Величина шага взаимозависимы. Меняя число шагов, автоматически расчитывается величина шага. И аналогично меняя величину шага, расчитывается число шагов внутри данного стресс-периода.