Режим создания объектов — Документация НИМФА Руководство пользователя 5.0

# Режим создания объектов

Команда |creating| панели управления включает режим создания объектов. Панель управления поддерживает создание объектов трех геометрических типов:

1. Полигоны:

> - |contour| - контур области моделирования;
> - |zone| - зона свойств;
> - |infiltration| - зона инфильтрации;
> - |evapotranspiration| - эвапотранспирация;
> - |lake| - водоём, площадная река;
> - |bc_polygon| - граничное условие на кровле или подошве;
> - |mass_loading_rate| - зона поступления загрязнения;
> - |soil| - зона определенной породы;
> - |gridzone| - зона с заданным сеточным размером;
> - |observation_zone| - зона водного баланса;

2. Полилинии:

> - |river_knee| - сегмент реки;
> - |bc_line| - граничное условие для боковой поверхности модельного слоя/слоев;
> - |poly_river_knee| - линейный водоем;
> - |specified_flow_line| - линия с заданным потоком;
> - |polycontour| - прямоугольный контур;
> - |ic_line| - внутреннее граничное условие;
> - |gridline| - линия с заданным сеточным размером;
> - |profile| - отрезок для накопления профиля;
> - |section| - разрез;

3. Точки:

> - |v_well| - вертикальная скважина;
> - |observation_borehole| - наблюдательная скважина;
> - |layer_point_source| - точечный фильтрационный источник;
> - |constant_zone_point| - точечный источник массы;
> - |gridpoint| - точка с заданным сеточным размером;
> - |streamline_point| - точка для построения траекторий и линий тока.

Расстановка команд на панели управления, а также наполнение панели командами, соответствующими типам объектов, может отличаться от расстановки, представленной на (Рис. 20.4.1.1).

Команды панели управления

При наведении курсора мыши на команды панели управления, соответствующие типам объектов, отображается подсказка с названием типа объекта. Рядом с командами отображается количество созданных объектов (Рис. 20.4.1.2).

Подсказки для команд, соответствующих типам объектов

Галочка рядом с командами, соответствующими типам объектов, управляет видимостью объектов в окне 2D редактора.

Нажатие правой кнопки мыши по команде с типом объекта открывает меню с опциями (Рис. 20.4.1.3):

> 1. «Показать только объекты типа <Тип_Объекта>»;
> 2. «Показать все объекты».

Меню команд панели управления, соответствующих типам объектов

# Режим просмотра/выбора объектов

Команда |picking| панели управления включает режим просмотра/выбора объектов. Данный режим предназначен для редактирования объектов, управления параметрами объектов, просмотра первичной информации об объектах (Рис. 20.4.2.1).

Окно 2D редактора в режиме выбора объектов

# Режим масштабирования

Команда |zooming| панели управления включает режим масштабирования объектов. Чтобы произвести масштабирование объектов, необходимо зажать левую кнопку мыши, выделить рамкой область для масштабирования и отпустить зажатую кнопку мыши.

Примечание

В 2D редакторе также предусмотрена возможность плавного масштабирования объектов с помощью колеса мыши. Данная опция не зависит от режима, установленного на панели управления.

# Режим «Линейка»

Команда |ruler| панели управления включает режим «Линейка». С помощью данного режима можно быстро узнать площадь созданного оценочного полигона, а также длину его контура (Рис. 20.4.4.1).

Окно 2D редактора в режиме «Линейка»

Принцип создания оценочного полигона такой же, как и в режиме создания объектов |creating|. Удалить оценочный полигон можно одним из способов:

> 1. командой «Удалить оценочный полигон» контекстного меню из раздела «Дополнительно»;
> 2. двойным щелчком мыши в окне 2D редактора.

# Режим «Мощность слоев модели в установленных точках»

Команда |hprobe| включает режим «Мощность слоев модели в установленных точках» (Рис. 20.4.5.1).

Окно 2D редактора в режиме «Мощность слоев модели в установленных точках».

Контрольные точки устанавливаются нажатием левой клавиши мыши в окно 2D редактора. Если контрольная точка установлена за пределами области моделирования, в окне 2D редактора будет выведено сообщение: «Точка установлена вне контура области моделирования». Мощность слоев в таком случае отображаться не будет.

Удалить контрольные точки можно одним из способов:

> 1. командой «Удалить точки (Мощность слоев)» контекстного меню из раздела «Дополнительно»;
> 2. двойным щелчком мыши в окне 2D редактора.

Настроить отображение мощностей слоев в установленных контрольных точках можно с помощью команд дерева настроек слоя (Рис. 20.4.5.2):

Настройки отображения мощностей слоев в установленных контрольных точках

- «Мощность слоев в выбранной точке» - отображать мощность слоев;
- «Отображать слои»:
  - «Как есть» - отображать мощность слоев в реальном соотношении;
  - «Пропорционально» - отображать мощности одинаковыми отрезками;
- «Высота отображаемой мощности» - высота отрезка, соответствующего мощности слоев;
- «Глубина» - показывать слева от отображаемого в точке столба отметки глубины, отсчитываемые от кровли модели;
- «А.О.» - показывать справа от отображаемого в точке столба абсолютные отметки поверхностей слоев;
- «Мощность» - показывать справа в центре каждой литологической колонки значение мощности в выбранной точке.

# Режим «Отображение свойств»

Команда |show_prop| открывает диалог для выбора режима отображения.

Диалог управления отображением свойств объектов

С помощью диалога можно отображать:

> 1. свойства, заданные в полигональных объектах модельного слоя;
> 2. приоритет установки полигональных объектов.

Чтобы посмотреть распределение свойств объектов с помощью диалога, необходимо:

> 1. в списке «Объект» выбрать тип объекта:
>    - зона со свойствами;
>    - зона инфильтрации;
>    - эвапотранспирация;
>    - водоем, площадная река;
>    - зона поступления загрязнения;
> 2. в списке «Процесс» выбрать процесс:
>    - фильтрация;
>    - миграция;
>    - диффузия;
>    - дисперсия;
>    - теплоперенос;
>    - сорбция;
> 3. в списке «Порода или компонент» выбрать породу или компонент-загрязнитель, заданный в диалоге управления параметрами расчета модели во вкладке Компоненты;
> 4. для комбинации «объект-процесс-вещество(порода)» выбрать «свойство» для отображения;
> 5. нажать кнопку «Применить» диалога.

Отображение интенсивности инфильтрационного питания

Чтобы посмотреть приоритет установки полигональных объектов определенного типа с помощью диалога, необходимо выбрать тип объекта в соответствующем списке.

В режиме отображения свойств на панели управления появляются команды:

> - |palet| - открыть диалог управления палитрой;

>   Диалог управления палитрой

> - |reverse| - произвести реверс палитры;

>   Реверс палитры

> - |close| - выход из режима отображения свойств.